Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 19 по 25 июля 2023 г.

[bookmark: _GoBack]Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 26.07.2023:
Температура воздуха:  + 9,7 °С
Атмосферное давление: 751,8 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 69%
Ветер: С 2 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 25 по 26 июля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SP-9.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. Выполнен анализ 11 образцов снега и 13 образцов озерной воды, отобранных гидрологическим отрядом сезонной экспедиции «Шпицберген», на содержание следующих элементов:
-  общего органического углерода (TOC), неорганического углерода (IC), содержания общего азота (TN), общего углерода (TC), нелетучего органического углерода (NPOC) и расчета массовой концентрации гидрокарбонатов при использовании анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L; общее количество измерений 96;
- ионов с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором в одноканальном режиме; общее количество измерений 48.
0. Высушены 17 образцов грунта, отобранных палеогеографическим отрядом сезонной экспедиции «Шпицберген», из них подготовлены водные вытяжки и определены рН и удельная электропроводность с использованием рН-метра Mettler Toledo S220 и кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230». Общее количество  измерений 102.
0. Проверены калибровки автоматических дозаторов постоянного и переменного объема, обновлены таблицы калибровки. 
2.4. Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок». 
3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 

Для отправки по FTP было подготовлено 4649 tif-файла спутников METОP, 415 tif-файлов спутника TERRA, 1763 tif-файлов спутника NOAA, 499 tif-файлов спутника NPP.
Температурный режим в серверной поддерживается в пределах 21 ÷ 23 °С.
4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне и 3 АМС на ледниках. 25 июля выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные, включая данные с термокос. 
5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялись  непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.
5.2. Проводилась регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью индикатора «УФР» (ГГО-ААНИИ). Данные суточных измерений записываются в файл и передаются на сервер отдела геофизики.
5.3. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 
6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Гидрологические наблюдения
Выполнено CTD – зондирование на озерах Стемме и Бретьерна в 5 точках в каждом озере, а также отобраны по 13 проб воды на гидрохимический анализ. 
Измерены расходы воды и отобраны пробы на мутность на реках Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак, Гренфьорд и Бретьерна. 
Считаны данные с самописца уровня на оз. Стемме. 
Установлена новая уровнемерная свая на р. Брюде, здесь же переставлен самописец. Выполнено нивелирование уровнемерных свай на реках Альдегонда, Конгресс и Васстак.
В химико-аналитической лаборатории профильтрованы 7 проб воды на содержание взвешенного вещества. Осуществляется камеральная обработка материалов. 
6.2 Палеогеографические исследования
Выполнены 5 маршрутов на о-ове Земля Принца Карла и отобраны 196 образцов четвертичных отложений на различные виды анализов, из них 6 образцов на датирование методом оптической стимулированной люминесценции (ОСЛ).
В рамках аэропалинологического мониторинга выполнена плановая смена пыльцевых ловушек на 3-х гипсометрических уровнях в районе пос. Баренцбург и в районе площадки CALM. 
6.3 Гляциологические исследования
19 июля осуществлен полевой выход на ледник Альдегонда и измерены скорости абляции на 9 абляционных рейках, 3 из них перебурены.
24 июля осуществлен полевой выход на ледник Западный Грёнфьорд и измерены скорости абляции на 5 абляционных рейках.
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