Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 28 февраля по 05 марта 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 06.03.2024.
Температура воздуха: + 1,7°С
Атмосферное давление: 754,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 90 %
Ветер: Ю 5 м/с, порывы 7 м/с
Осадки: пасмурно, слабый дождь.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 05 по 06 марта проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ 8 образцов грунтовых вод с использованием ВЭЖХ системы LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором по программе мерзлотных наблюдений сезонной экспедиции «Шпицберген» 2024 г. Общее количество измерений 51.
2.2 Произведён анализ содержания гидрокарбонатов титриметрическим методом 11 образцов грунтовых вод с использованием рН-метра Mettler Toledo S220 по программе мерзлотных наблюдений сезонной экспедиции «Шпицберген» 2024 г. Общее количество измерений 22.
2.3 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.
2.4 Совместно с отрядом мерзлотоведения 02.03.2024 произведён отбор одного образца грунтовых вод для дальнейшего анализа.
2.5 Проведён ежемесячный учёт прекурсоров наркотических и психотропных веществ, стандартов, реактивов, фильтров, колонок и предколонок.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 2870 tif-файлов спутников METОP, 92 tif-файл спутника TERRA, 10361 tif-файлов спутника NOAA, 770 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
05 марта выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Сезонная экспедиция
Мерзлотные наблюдения
В шахте рудника «Баренцбург» проведен отбор 6 проб подмерзлотных вод для гидрохимического анализа, произведены термометрические наблюдения.
В устьевых частях долин Рейндален и Берзелиус выполнены опытно-методические работы по определению возможностей георадиолокации для определения геометрии ледяных ядер 8 многолетних бугров пучения. На малом леднике в левом борту долины Берзелиус обнаружена и обследована крупная провальная воронка диаметром около 40 м (предположительно над полостью размытой подледниковыми водами).
[bookmark: _GoBack]В архивах ГТ «Арктикуголь» изучены 17 производственных отчетов с материалами инженерно-геологических изысканий, содержащих информацию о мерзлотных условиях поселков Баренцбург и Пирамида в 1950-х гг.

7. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ).
Производились регламентные работы по ремонту и обслуживанию транспортной техники.
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