[bookmark: _GoBack]Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 14 апреля по 20 апреля 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 21.04.2021:
Температура воздуха: -3°С
Атмосферное давление: 743 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 74%
Ветер: направление С-В; 4 м/с
1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV.
Выполнялись круглосуточные измерения спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP-9.
С 20.04. по 21.04.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1. Выполнена калибровка спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с проточной кюветой и автосемплером, для определения массовых концентраций азота нитритного (NO2) в пробах морских вод.
2.2. Выполнен анализ 6 проб морской воды, предоставленных океанографическим отрядом, на определение массовой концентрации кремния, азота нитритного, фосфатов и фосфора общего в 3 параллельных измерениях. Общее количество измерений 90.
2.3. Проведена валидация результатов измерений массовой концентрации фосфора общего по методике Росгидромета РД 52.10.739-2010 и по методике ВНИРО методом Королева-Вальдеррама с применением лабораторного термореактора «Термион» производства ООО «ЛЮМЭКС».
2.4. Проведен анализ 6 проб морской воды, предоставленных океанографическим отрядом, на содержание общего азота, общего углерода, органического углерода, неорганического углерода с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu». Общее количество измерений 24.
2.5. Проведено обучение специалиста НПО «Тайфун» работе на спектрофотометре UV-1800 «Shimadzu» с проточной кюветой и автосемплером.
2.6. Проведены плановые промывки насосов жидкостных хроматографических систем:
· серии LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических 
углеводородов);
· серии LС 20-ADXR «Shimadzu» жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS-
8040 «Shimadzu»;
· серии LC-20 фирмы «Shimadzu» жидкостного ионного хроматографа с 
кондуктометрическим детектором.
2.7. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля 
качества атмосферного воздуха «Посёлок» и «Гора».
На станции «Поселок» произошел сбой работы хемилюминесцентного анализатора оксидов азота. Ведутся работы по восстановлению анализатора. 
3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету.
Всего передано 4 881 tif - файл со спутниковой информацией.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.


5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1. [bookmark: _Hlk65670834] Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1. Гляцио-геофизическая группа
Завершены георадиолокационные работы на леднике Пасфёль. Пройдено 7,5 км профилей с антенной 50 МГц. 
Выполнены опытно-методические георадиолокационные работы на оз.Истьорна, пройдено 5,8 км профилей с антенной 50 МГц. 
Произведена георадиолокация снежно-ледяного покрова на оз.Линне. Пройдено 25,3 км с антенной 500 МГц. Кроме этого, на оз. Линне  в 7 точках отобраны керны льда, выполнено их описание, измерена высота снежного покрова, проведено термохалинное зондированием водной толщи. 
В ходе выполнения совместной научной программы с ИГ РАН осуществлена георадиолокационная съёмка высоты снежного покрова на леднике Восточный Грёнфьорд. Пройдено 42 км профилей с антенной 500 МГц. 

7.2. Гидрологический отряд
Выполнена снегомерная съемка на водосборе реки Грендален и на леднике Восточный Гренфьорд. Измерена высота снега в 78 точках, определена плотность снежного покрова, описана структура и текстура снега в 15 шурфах. 
Параллельно со стандартными интегральными измерениями, плотность снега в некоторых шурфах определялась послойно портативными весами в сочетании с полым цилиндром. 
Осуществлялось параллельное измерение высоты снежного покрова при помощи георадара. 
Произведён отбор 4 проб снега на гидрохимический анализ. В отобранных пробах выполнены измерения рН и электропроводности, апробирована методика измерения массовой концентрации гидрокарбонатов титриметрическим методом. Пробы переданы в химико-аналитическую лабораторию для дальнейших анализов.
7.3. Отряд экологического мониторинга 
Произведен отбор проб снега в долине и устье р. Грендален, а также в районе отвалов горных пород и шлака от ТЭЦ. 
Выполнена подготовка и настройка оборудования для хим. анализов (отмывка посуды, приготовление реактивов, градуировка приборов).




Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 14 апреля по 20 апреля 2021 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -6,3 °С
Максимальная: 2.1°С
Минимальная: -16,0°С
Ветер: средний 5 м/с, максимальный порыв 18 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 14 апреля по 20 апреля зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 17. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 14 апреля по 20 апреля – 2. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 14 апреля по 20 апреля – 40 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.



Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
