Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 09 по 15 февраля 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 16.02.2022:
Температура воздуха: -6,7 °С
Атмосферное давление: 751,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 92%
Ветер: ССВ, 2 м/с, временами слабый снег

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздух
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV, а также счётчика частиц АЗ-10.
13.02. в работе аэталометра АЕ33 была зафиксирована ошибка регистрации данных в результате чего понижена подача воздушного потока с 4 до 3 л/час. 
В течение суток с 14 по 15.02. проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
2. [bookmark: _GoBack]Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1 14 февраля отобрана 1 поверхностная проба морской воды в прибрежной акватории залива Грёнфиорд. Отобрать пробы воды в двух других точках не представилось возможным по причине обледенения береговой линии и наличия сплоченного набивного льда. В лабораторных условиях определена рН и солёность с использованием рН-метра Mettler Toledo S22 и кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230», кремний, общий фосфор, фосфаты с использованием спектрофотометра UV-1800 фирмы «Shimadzu» с проточной кюветой и автосемплером и хлорофилл а с использованием спектрофотометра UV-1800 фирмы «Shimadzu» с непроточной кюветой. Общее количество измерений 8.
2.2 Проведена плановая промывка жидкостного хроматографа серии LC-20. 
2.3 Выполнена калибровка электронных весов GR-120.
2.4 10.02. отправлены в адрес Норвежского института водных исследований (NIVA) 12 проб сточной воды, отобранные из местного ручья для определения содержания микропластика.
2.5 В рамках договора между ФГБУ «ААНИИ» и ТОО «Аристо Сайентифик» завершено сервисное техническое обслуживание станций контроля качества атмосферного воздуха. По результатам технического обслуживания подготовлены все требуемые отчетные документы.
На станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» была устранен сбой в работе канала связи анализатора оксида азота AC32 и введен в эксплуатацию анализатор оксида азота и аммиачная приставка. Станция «Поселок» полностью укомплектована прошедшими техническое обслуживание газоанализаторами и функционирует в штатном режиме.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации.
Было подготовлено и отправлено в ААНИИ по 1496 tif-файла спутника NOAA, 2588 tif-файла спутников METОP, 1261 tif-файлов спутника NPP.
.

4. Метеорологические наблюдения
14.02. выполнена инспекция метеорологического комплекса Campbell SCI, очищены датчики и считаны данные.
Во время инспекции было установлено, что с 14.02. в одной термокосе прекратилась запись данных в логгер. Причина устанавливается, наиболее вероятным дефектом является физическое разрушение штырька в соединительном разъеме между термокосой и логгером. 

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1.  Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществлялся приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 09 февраля по 15 февраля 2022 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -8.4 °С
Максимальная: -5.0 °С
Минимальная: - 13.2 °С
Ветер: средний 2 м/с, максимальный порыв 10 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 09 февраля по 15 февраля 2022 года зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 2, опасных метеорологических явлений не регистрировалось.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 09 февраля по 15 февраля 2022 года – 2. Периодов поглощения космического радиоизлучения – 2. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 03 марта по 11 октября по программе наблюдений. 
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.




Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
