[bookmark: _GoBack]Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене
за период с 11 марта по 17 марта 2020 г.


Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 18.03.2020:
Температура воздуха: - 23,2 °С
Атмосферное давление: 1000,6 гПа
Влажность воздуха: 72 %
Ветер: северо-восток, 2 м/с, порывы 4 м/с


1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. В течение суток 16.03. – 17.03. отбирались пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава. 

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. На жидкостном хроматомасс-спектрометре LCMS-8040 Shimadzu проведен анализ 2- проб сточной воды на содержание перфторированных кислот. Пробоподготовка и анализ были выполнены в 3-х параллельных определениях для каждой пробы. Проводится обработка полученных результатов.
0.  Проведена регламентная плановая промывка жидкостного ионного хроматографа серии LC-20 Shimadzu с кондуктометрическим детектором: приготовлены свежие подвижные фазы, промыты линии и хроматографические колонки.
0. Проведена проверка калибровки 19 дозаторов постоянного и переменного объема.
0. [bookmark: _Hlk35501668]  Проведено микроскопирование 6 препаратов биогенных образований из разрезов четвертичных отложений с целью выявления качественного и количественного содержания спор, пыльцы и палиноморф. Данные для разреза К18-23 обработаны и построена спорово-пыльцевая диаграмма. Продолжается обработка пробы, полученной в 2018-2019 в процессе круглогодичного аэропалинологического мониторинга. Осуществляются отбор и обработка проб твердых осадков на выявление содержания переносимых пыльцы и спор.
0. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора». Выполнена калибровка анализаторов и заменены фильтры на станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора».

1. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ передано 2 273 tif-файла со спутниковыми данными.

1. Метеорологические наблюдения
4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций.                     16.03. выполнена плановая инспекция градиентного комплекса: считаны данные, заменена карта памяти, проведена замена аккумуляторной батареи, очищены датчики.

1. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
 Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

1. Геофизические наблюдения. 
Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1 Океанографический отряд
Измерены толщины припайного льда и его превышения в 15 точках в заливе Грёнфьорд. Выполнено термохалинное профилирование на 3 станциях в озере Стемме и на 5 станциях океанографического полигона в центральной части залива Грёнфьорд на поперечном разрезе по траверзу мыса Финнесет. 
На припае залива Грёнфьорд установлены 2 регистратора колебаний ледяного покрова "Ice Motion Buoy" и 2 сейсмометра CME-4311 с регистраторами "Байкал-8". 
Осуществлена 2-х суточная постановка подлёдной станции в составе профилографа течений и двух CTD-регистраторов в Грёнфьорде.
17.03. океанографический отряд перебазировался в пос. Пирамида для выполнения программы океанографических работ в заливе Диксонфьорд.

7.2. Мерзлотоведческий отряд 
Проведено бурение заверочной скважины на периферии булгунняха «Нори», где ранее по данным электроразведки выделялся слой с повышенным электрическим сопротивлением. Глубина скважины составила 7 м, в разрезе скважины вскрыт протяженный пласт ледогрунта.
Начато бурение первой из серии скважин для заверки ранее проведенных электроразведочных работ, направленных на выделение подрусловых таликов в р. Грен. Скважиной в верховьях р. Грен вскрыты мерзлые породы, что согласуется с отсутствием здесь подруслового талика по данным электроразведки. Под трехметровым слоем аллювия скважина вскрыла подстилающие морские осадки, маркирующие границу трансгрессии.
 	Проведена магнитная съемка булгунняхов «Нори», «Фили» и «Оин». Во всех обнаружена отрицательная аномалия магнитного поля, которая позволит в ходе дальнейшей интерпретации сделать выводы о геометрии ледяных ядер.
7.3. Гляцио-геофизическая группа
13.03. произведено геолокационное профилирование на оз. Стемме для получения картины распределения толщины снежно -ледяного покрова по площади озера, выявления его слоистой структуры и получения данных о параметрах прогиба чаши ледяного покрова. 
15.03. начаты работы на леднике Тавле. Для получения геодезической точности при выполнении работ в режиме RTK (real time kinematic) осуществлен перенос геодезической базы от булгунняха «Кили» на моренный холм около ледника
8. Разное
В связи с распространением коронавируса, запретом на въезд иностранцев на территории Евросоюза и Норвегии, прекращением авиасообщения между РФ и европейскими странами, намеченный на 29.03. вылет второй группы участников сезонной экспедиции «Шпицберген» в Лонгйирбюен отменен. 
 
Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 11 марта по 17 марта 2020 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -21.4°С
Максимальная: -16.5°С
Минимальная: -26.4°С
Ветер: средний 5 м/с, максимальный порыв 17 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 11 марта по 17 марта зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 9. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ – 21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря – визуально 8 сроков,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 ВСВ – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб;
- ледовые наблюдения – ежедневно в 06-30.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 11 марта по 17 марта – 3. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 11 марта по 17 марта – 22 срока.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
      


Российская научная экспедиция на архипелаге Шпицберген


