Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 16 по 22 сентября 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 23.09.2020:
Температура воздуха: 0,0°С
Атмосферное давление: 735 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 70%, переменная облачность.
Ветер: юго-восток, 6 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV и спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP9. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
 2.1.  Выполнен анализ водных вытяжек 8 проб мерзлоты и 1 пробы воды на содержание различных форм углерода и общего азота на анализаторе органического углерода ТОС-L с приставкой для определения содержания общего азота TNM-L фирмы «Shimadzu»  Всего выполнено 42 анализа.
[bookmark: _Hlk50537408]  2.2. Выполнен анализ водных вытяжек 8 проб мерзлоты и 1 пробы воды на содержание основных катионов и анионов (снято 46 хроматограмм) на жидкостном ионном хроматографе серии LC-20 фирмы «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором 
 2.3. Выполнено измерение рН, с использованием рН-метра S220 фирмы «Mettler Toledo», для 4 проб морской воды отобранных в пос. Пирамида по программе экологического мониторинга.
 2.4. Выполнена подготовка водных вытяжек 8 проб мерзлоты. Проведены измерения рН, солёности и электропроводности в водных вытяжках 8 проб мерзлоты и 1 пробы воды с использованием кондуктометра S230 и рН-метра S220 фирмы «Mettler Toledo». Пробы отфильтрованы для проведения анализов.
 2.5. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля качества воздуха «Посёлок» и «Гора». 



3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ переданы 1 872 tif-файла со спутниковыми данными.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций.  
18.09 произведена инспекция градиентного комплекса на о. Стемме, считаны данные.

21.09 произведена инспекция градиентного комплекса, считаны данные произведена очистка датчиков.
    

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения. 
6.1. Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
Гидрология
 16.09. выполнены завершающие измерения расходов на реках Бретьорна, Альдегонда и Конгресс. Разметка створов убрана, уровнемеры на реках и оз. Бретьорна извлечены. Данные считаны, оборудование законсервировано. Выполнение работ по программе гидрологических наблюдений сезонной экспедиции «Шпицберген» в 2020 году завершено.
	
Гляциология

17.09. произведены завершающие работы на леднике Альдегонда. Выполнены наблюдения за ходом абляции, произведена переустановка гляциологических реек.

Мерзлотоведение
18 и 22.09. выполнены измерения глубины сезонно-талого слоя на площадке CALM, считаны данные термометрических измерений в скважинах №2 и №12.

Океанология
19.09. выполнено термохалинное профилирование на 30 станциях океанографического полигона на акватории залива Грёнфьорд. 
20-21.09. осуществлено термохалинное профилирование на 21 станции океанографического павильона в акваториях заливов Ис-фьорд и Билле-фьорд. Произведён подъем CTD-датчика Star-ODDI, установленного в придонном слое воды в бухте Петунья в марте 2020 г. Работы по программе океанологических наблюдений сезонной экспедиции «Шпицберген» в 2020 г. завершены. Оборудование проходит пост сезонное обслуживание и консервацию.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 16 сентября по 22 сентября 2020 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 1.9 °С
Максимальная: 3.9°С
Минимальная: -0.6°С
Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 16 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 16 сентября по 22 сентября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 3. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация передавалась кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 16 сентября по 22 сентября – 1. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 16 сентября по 22 сентября – 52 срока.
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