Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 03 по 09 декабря 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 10.12.2025:
Температура воздуха: -6,2 °С
Атмосферное давление: 758 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 87 %
Ветер: Ю-В 1-2 м/с.
Пасмурно, без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 09.12 по 10.12 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Отобраны поверхностные пробы морской воды из залива Грёнфьорд 09.12 в 2-х точках по программе гидрохимических исследований. Определены следующие параметры:
- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 6 образцах; общее количество измерений 6;
- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 6 образцах; общее количество измерений 6;
- получены данные для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 8.
Выполнена фильтрация 2 образцов морской воды (5 л), фильтры временно заморожены.
2.2. Проанализировано содержание хлорофилла а и других пигментов с помощью спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой в 6 образцах мосркой воды. Общее количество определений 12. 
2.3. Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 1469 tif-файлов спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 09.12 выполнена инспекция, считаны данные метеокомплекса и термометрических кос.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Криосферные наблюдения
Выполнены срочные наблюдения (ежедневно в 08:00 и 20:00) испарения с поверхности снежного покрова с помощью испарителей ГГИ-500-6 и дополнительно пластиковых испарителей.
Выполнены наблюдения за снегонакоплением и характеристиками снежного покрова (плотность, структура), отобрана проба снега для химического анализа.
08.12 произведена снегомерная съёмка на реперном профиле, отобраны образцы снега для химического анализа.

7. Разное
Начато снегоходное движение.
Велся периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Велись работы по переоборудованию помещений теплого склада.
Осуществлялась подготовка научного и вспомогательного оборудования к сезонной экспедиции «Шпицберген» 2026 г.
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