Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 07 по 13 декабря 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» 
на 09-00 мск 14.12.2022:
Температура воздуха: - 18,0 °С
Атмосферное давление: 761,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 74 %, небольшая облачность.
Ветер: С-В, 3 м/с, порывы – 6 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, 
В течение суток с 12  по 13 декабря проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0.  Проведена плановая промывка насосов жидкостного ионного хроматографа LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором.
0.  Проведена промывка и механическая чистка анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» и автосемплера ASI-L.
0.  Проведена ревизия хроматографических колонок и предколонок жидкостного ионного хроматографа LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором, и ЗИП для анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. 
0.  Проведена плановая промывка насосов системы LC-20ADXR Prominence жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040.
0.  Проведена ревизия сухих реактивов и прекурсоров.
0. Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок». 

1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Для отправки по FTP было подготовлено 2632 tif-файла спутников METОP, 5 tif- файлов спутника TERRA, 1272 tif-файла спутника NOAA, 1386 tif-файлов спутника NPP.

1. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи метеорологического автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций. 12 декабря произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные.

1. Постоянные океанологические наблюдения
 Работа уровнемерного комплекса по техническим причинам временно приостановлена. Неполадки устраняются. 
 
1. Геофизические наблюдения
4. [bookmark: _Hlk68002216] Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 
4. Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Данные передаются в Полярный геофизический центр ААНИИ.
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