[bookmark: _GoBack]Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 23 июня по 29 июня 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 30.06.2021:
Температура воздуха: +4°С
Атмосферное давление: 743 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 83%
Ветер: направление Ю-В; 3 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV.
Выполнялись круглосуточные измерения спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP-9.
Выполнялись измерения спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM при отсутствии облачности на солнце.
С 28.06. по 29.06.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1.  Выполнен анализ 13 образцов водных вытяжек:
- определение массовой концентрации гидрокарбонатов с контролем повторяемости на аттестационных растворах с использованием автотитратора Т90 серии Titration Excellence «Mettler Toledo» c 3 автоматическими бюретками и потенциометрическим датчиком DGi115-SC. Общее количество измерений 17;
- определение рН и электропроводности проб водных вытяжек (13 образцов) до и после экстрагирования, с использованием кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230» и рН-метра Mettler Toledo S220. Общее количество измерений 52.
2.2. Выполнена консервация проб водных вытяжек мёрзлых грунтов «скважина 20» (13 образцов) для хранения и последующего определения содержания общего азота (TN), общего углерода (TC), нелетучего органического углерода (NPOC) и неорганического углерода (IC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» 
2.3. Выполнен анализ 6 образцов речной воды, предоставленных гидрологическим отрядом сезонной экспедиции, и 8 образцов грунтовых вод, предоставленных отрядом экологического мониторинга, для определения содержания общего азота (TN), общего углерода (TC), нелетучего органического углерода (NPOC) и неорганического углерода (IC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Общее количество проведённых измерений 56.
2.4. Исправлена проблема индикации галогеновой лампы в спектрофотометре UV-1800 «Shimadzu» путём изменения программных параметров (согласно инструкции сервис-инженера «АНАЛИТ»).
2.5. Проведён проточно-инжекционный анализ стандартов 24 перфторированных соединений после технического обслуживания жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu».
2.6. В пос. Пирамида осуществлён отбор проб для анализа на содержание перфторированных соединений:
- 2 проб морской воды с 2 горизонтов;
- 2 проб морских донных отложений;
- 6 проб поверхностных пресных вод;
- 2 проб пресных донных отложений;
- 13 проб почвы и растительной биоты. 
2.7. Проведена плановая промывка насосов жидкостной хроматографической системы LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов).
2.8. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля 
качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету.
Всего подготовлено и направлено 3294 tif-файла спутника NOAA, 3619 tif-файла спутников METОP, 731 tif- файлов спутника TERRA, 1303 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 29.06.2021 произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI, очищены датчики.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1. [bookmark: _Hlk65670834] Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1. Гидрологический отряд
Выполнено измерение расходов воды и взвешенных наносов рек: Грен, Гренфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде и Конгресс. 
В реках Брюде и Альдегонда произведена переустановка уровнемерных комплексов в места постоянного нахождения, освободившиеся ото льда. 
Осуществлён полевой выход к подножью ледника Альдегонда. Смонтированы уровнемерные комплексы в трёх местах выхода ледниковых вод, измерены расходы воды, отобраны пробы воды на гидрохимический анализ и анализ изотопного состава. 
Произведена камеральная обработка материалов натурных наблюдений. В химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш выполнены измерения pH, электропроводности и фильтрация проб пресной воды.
7.2. Отряд экологического мониторинга 
В период с 23.06 по 25.06.21 г. произведены подготовка и выполнение полевых работ в акватории залива Билле-фьорд и окрестностях пос. Пирамида:
- в 2-х точках залива произведён отбор 4 проб морской воды и 2 проб донных отложений;
-  в 6 точках окрестностей пос. Пирамида осуществлён отбор 12 проб почвы, 6 проб растений и 1 пробы почвенной воды;
-  на озёрах Голубое и Безымянное выполнен отбор 2 проб воды и 1 пробы донных отложений. 
Выполнены полевые работы на оз. Стемме и склоне горы Стурхеда. Произведён отбор 8 проб почвы, 4 проб растений, 3 проб озёрной воды и 1 пробы почвенной воды. В ходе полевых работ в 6 точках отбора проб произведены измерения температуры, рН и Еh, в пробах озёрной воды произведены измерения растворённого кислорода.
 В химико-аналитической лаборатории продолжена обработка проб морской, озёрной и почвенной воды. Выполнены определения щёлочности, азота нитритного, кремния, фосфора фосфатного, фосфора общего. Произведена пробоподготовка для определения КМС.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 23 по 29 июня 2021 г. (по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 3.5°С
Максимальная: 8.1°С
Минимальная: 0.5°С
Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 9 м/с.



1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. В период с 23 по 29 июня зарегистрированных неблагоприятных метеорологических явлений нет. Опасных метеорологических явлений не наблюдалось.
2. Морские гидрометеорологические наблюдения
•	наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок;
•	по мареографу –непрерывная запись 7 суток;
•	наблюдения над волнением моря-визуально –21 срок;
•	определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок;
•	отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб;

3. Радиометрические наблюдения
 1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД,мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ-24раза, МАГМА- 8 раз)
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 23 по 29 июня -2.
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору в светлое время суток. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 3 марта по 11 октября по программе наблюдений.
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 23 по 29 июня – 59 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.



Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
