Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 08 по 14 апреля 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 15.04.2026:
Температура воздуха: +1,5 °С
Атмосферное давление: 758 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 90 %
Ветер: С-З 1 м/с, порывы 2 м/с
Осадки: пасмурно, без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
В течение суток 14.04-15.04 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Отобраны пробы поверхностной морской воды из залива Грёнфьорд в 2-х точках 10.04 по программе гидрохимических исследований. Определены следующие параметры:
- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 6 образцах; общее количество измерений 6;
- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 6 образцах; общее количество измерений 6;
- получены данные для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 8.
Отфильтрованы 2 образца морской воды (5 л), фильтры временно заморожены.
2.2 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 1925 tif-файлов спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell Scientific и термометрических кос на криосферном полигоне. 14.04 произведена инспекция, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1-BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK-BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD-BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH-BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.3 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и УФ-индекса с помощью фотометра. Данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Гидрологические наблюдения
Проведены наблюдения за испарением со снежного покрова различными типами испарителей.
09.04 проведена снегомерная съёмка в долине реки Грён.
14.04 начаты наблюдения за снеготаянием.
[bookmark: _GoBack]В связи с установлением аномально теплых погодных условий c 07.04 (слабо плюсовые температуры, жидкие осадки) невозможен доступ на водосборы рек, озёра и ледники. Снегомерные работы на водосборах рек временно приостановлены.
6.2 Метеорологические наблюдения
С 7.04 по 10.04 велись подготовка и тестирования оборудования для установки теплобалансовой мачты и облачной камеры на леднике Альдегонда, подготовка и тестирование АМС HOBO U30 для замены на них АМС HOBO micro, установленных на леднике Альдегонда.
В связи с погодными условиями и невозможностью доступа на ледники Альдегонда и Западный Грёнфьорд произведена корректировка научной программы: теплобалансовая мачта установлена в непосредственной близости от метеорологической площадки ГМО «Баренцбург».

7. Разное
Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты.
Велись профилактическое обслуживание и ремонт транспортной техники, ремонт полевого экспедиционного оборудования.
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