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за период с 06 по 12 мая 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 13.05.2020:
Температура воздуха: -2,6 °С
Атмосферное давление: 970,5 гПа
Влажность воздуха: 81 %
Ветер: юго-восток, 7 м/с, порывы 9 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. В течение суток 11. – 12.05. отбирались пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Подготовлены к анализу и проанализированы на жидкостном хроматомасс-спектрометре LCMS-8040 «Shimadzu» 6 параллельных проб трески. Работы выполнены в рамках проведения второго этапа частичной валидации методики для анализа биологических объектов на содержание перфторированных кислот (оценка показателя повторяемости).
2.2. Проанализированы на жидкостном ионном хроматографе серии LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором 5 проб воды на содержание основных катионов и анионов, снято 22 хроматограммы. Хроматограммы обработаны, результаты рассчитаны. Пробы воды отобраны отрядом мерзлотоведения сезонной экспедиции «Шпицберген» из наледей и ледников. 
2.3.  Приготовлены рабочие растворы и подготовлена химическая посуда для определения содержания общего азота на анализаторе органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L.
2.4.  Подготовлены к утилизации около 1000 единиц стеклянных виал вместимостью 1,5 мл, использовавшихся для работы с органическими веществами в больших концентрациях.
2.5.  Скорректирован и подготовлен план работ на жидкостном хроматомасс-спектрометре LCMS-8040 «Shimadzu» в летний период.
2.6. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора». 
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ переданы 2 792 tif-файлов со спутниковыми данными.
Выполнена настройка и отладка сетевого оборудования после изменения внешнего IP адреса

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций.  
11.05 выполнена плановая инспекция градиентного комплекса: считаны данные, заменена карта памяти, очищены датчики. 
       12.05 произведена инспекция метеорологического комплекса на оз. Стемме: считаны данные, очищены датчики. Выполнены измерения высоты снега на профиле длиной 100 м с определением плотности снега в 3-х шурфах.
        Выполнена инспекция автоматической метеорологической станции АМС HOBO, расположенной на морене ледника Восточный Гренфьорд, и считаны накопленные данные.



5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения. 
6.1.  Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1. Мерзлотоведение 
    Выполнена топографическая съемка бугров пучения в долине Холлендердален приемниками Sokkia DGPS.  
     Отобраны керны льда из наледных бугров в долине Грендален (булгуннях Оин) и на фронте ледника Западный Гренфьорд на гидрохимический и изотопный анализы. 
Выполнена термометрия скважин №№17, 18 и 19 вдоль русла реки Грен.
7.2        Гидрология
Силами сотрудников зимовочного состава и сезонной экспедиции «Шпицберген» выполнены снегомерные работы на ледниках Западный Гренфьорд и Восточный Гренфьорд с целью определения снегонакопления. Измерена высота снежного покрова в 44 точках: 24 точки на леднике Западный Гренфьорд и 20 точек на леднике Восточный Гренфьорд. Выполнены 5 щурфов, в которых определена интегральная плотность снега. 
8. Разное
09 мая в ознаменование Дня Победы в Баренцбурге состоялась церемония возложения венков представителей организаций к мемориальному знаку «Пушка». В мероприятии принял участие начальник ЗС РАЭ-Ш.

  Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 06 мая по 12 мая 2020 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -5.1°С
Максимальная: 0.5°С
Минимальная: -9.3°С
Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 16 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 06 мая по 12 мая зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 1. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ – 21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря – визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 ВСВ – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб;
- ледовые наблюдения – ежедневно в 06-30.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 06 мая по 12 мая – 2. 
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 06 мая по 12 мая – 50 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
      




Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген


