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Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 22.07.2020:
Температура воздуха: +8,5°С
Атмосферное давление: 1009,6 гПа
Влажность воздуха: 87%
Ветер: север-северо-восток, 3-5 м/с, слабый дождь

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV и спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP9. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1.  Выполнен анализ 8 водных вытяжек на анализаторе органического углерода ТОС-L «Shimadzu» по программе исследований динамики многолетней мерзлоты и 11 проб речной воды по программе гидрологических наблюдений на содержание различных форм углерода и общего азота. Всего выполнено 80 анализов.
2.2. На жидкостном ионном хроматографе серии LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором проанализированы 8 водных вытяжек из проб мерзлоты и 11 проб речной воды на содержание основных катионов и анионов. Снято 58 хроматограмм. 
2.3. Измерены рН, соленость и электропроводность в 8 пробах воды по программе гидрологических наблюдений с использованием кондуктометра S230 и рН-метра S220 «Mettler Toledo». Пробы отфильтрованы для проведения дальнейших анализов.
2.4. Откалиброван рН-метр S220 «Mettler Toledo».
2.5. Выполнена плановая промывка насосов 2-х жидкостных хроматографических систем «Shimadzu» серии LC-20 и серии LС 20-ADXR. 
2.6. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества воздуха «Поселок» и «Гора». На станции «Гора» выполнена калибровка анализаторов, заменены фильтры. 
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ переданы 1 682 tif-файла со спутниковыми данными.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций.  
 	20.07 произведена инспекция комплекса, считаны данные, заменена карта памяти, произведена очистка датчиков

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения. 
6.1.  Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
Продолжается выполнение полевых работ по программам гидрологических наблюдений и гляцио - геофизических исследований. 
17.07 выполнен маршрут в устье р. Альдегонда с измерением расходов воды и на ледник Альдегонда с определением местоположения выходов подледниковых водотоков и проведением замеров минерализации.
20.07 выполнен маршрут в устья рек Конгресс, Альдегонда и Бретьорна с измерением расходов воды.
.
Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 15 по 21 июля 2020 г. (по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 7,3°С
Максимальная: 11,5°С
Минимальная: 5,2°С
Ветер: средний 2,2 м/с, максимальный порыв 7 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 15 по 21 июля не зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений. Опасных метеорологических явлений не наблюдалось.

2. Морские гидрометеорологические наблюдения
•	наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок;
•	по мареографу –непрерывная запись 7 суток;
•	наблюдения над волнением моря-визуально –21 срок;
•	определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок;
•	отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб;

3. Радиометрические наблюдения
-  1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД,мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ-24раза, МАГМА- 8 раз)
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 15 по 21 июля - 2.
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 15 по 21 июля – 52 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБУ «ГГО» для контроля и пополнения фонда данных.



Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген


