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Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 28.10.2020:
Температура воздуха: 0°С
Атмосферное давление: 733 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 83%
Ветер: штиль

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
С 26.10. по 27.10 проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.
 
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
 2.1. Выполнен анализ водных вытяжек 10 проб многолетнемерзлого грунта на анализаторе органического углерода ТОС-L «Shimadzu на содержание различных форм углерода и общего азота. Всего выполнено 40 анализов.
2.2 Выполнен анализ водных вытяжек 14 проб мерзлоты на жидкостном ионном хроматографе серии LC-20 фирмы «Shimadzu» на содержание основных катионов и анионов (снято 46 хроматограмм). Всего обработано 105 хроматограмм.
2.3 Выполнена подготовка и фильтрование водных вытяжек 6 проб мерзлоты. В пробах проведены измерения рН, солености и электропроводности с использованием кондуктометра S230 и рН-метра S220 фирмы «Mettler Toledo».
2.4. Проведена минерализация 19 образцов биоты с использованием системы микроволнового разложения «Top Wave» JenaAnalytik для проведения дальнейшего элементного анализа на тяжелые металлы атомно-абсорбционным спектрофотометром AA-7000 Shimadzu.
2.5 Проведены плановые промывки насосов 2 жидкостных хроматографических систем: серии LC-20 Shimadzu (определение полициклических ароматических углеводородов) и серии LС 20-ADXR Shimadzu жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.
2.6 Проведено техническое обслуживание системы очистки воды Milli-Q Direct8:
     -     замена фильтрующих картриджей Progard и Q-Pak;
     -    санитизация оборудования;
    -     устранение залипания клапана рециркуляции воды.
    По результатам технического обслуживания качество воды соответствует паспортным данным прибора.
2.7 Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» и «Гора».
22.10 выполнена калибровка анализаторов AF22 и CO12 на станции «Поселок». 
24.10 произошел сбой ПО «Агат» на станции «Поселок». Неполадка устранена 25.10. 
Всё оборудование работает в штатном режиме. 

2. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ переданы 2 067 tif-файлов со спутниковыми данными.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.  
 26.10 произведена инспекция градиентного комплекса, очищены датчики, считаны данные.
5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения 
6.1. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Разное
Восстановлено наружное освещение складского помещения. Установлены новые прожектор и электрические выключатели.
. 

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 21 октября по 27 октября 2020 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -4,2 °С
Максимальная: -0,4°С
Минимальная: -7,5°С
Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 12 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 21 октября по 27 октября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 1. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

4. Геофизические наблюдения
Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация передавалась кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 21 октября по 27 октября – 4. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 03 марта по 11 октября по программе наблюдений. 
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБУ «ГГО» для контроля и пополнения фонда данных.




Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген



