Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 26 июня по 02 июля 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 03.07.2024:
Температура воздуха: +7,2°С
Атмосферное давление: 746,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 57%
Ветер: С 3 м/с, порывы 6 м/с
Осадки: переменная облачность, без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.
В течение суток с 02 по 03 июля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ содержания различных форм растворенного углерода и азота в 7 образцах речной воды по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции с использованием анализатора углерода TOC-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 70.
2.2 Проведено измерение содержания гидрокарбонатов в 7 образцах речной воды по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции титриметрическим методом с использованием pH-метра Mettler Toledo S220 и бюретки Biohit Biotrate.  Общее количество измерений 14.
2.2 Проанализировано содержание основных ионов в 7 образцах речной воды по программе гидрологических иследований сезонной экспедиции  с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 14.
2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 4410 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1366 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
02.07 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция
6.1 Гидрологические наблюдения
27.06 выполнены измерение расходов воды и отбор образцов воды на реках Грёнфьорд, Бретьёрна, Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак, установлены постоянные уровнемерные створы на реках Брюде и Васстак, установлен уровнемер с самописцем на реке Конгресс.
28.06 произведена фильтрация 7 проб речной воды для определения содержания взвешенного вещества, 6 проб подготовлены для химического анализа.
29.06 выполнено обустройство площадки для измерения испарений с почвы. 
01.07 измерены расходы на р. Грён, выполнена нивелировка.
02.07 произведено измерение расходов воды и отбор проб воды на реках Грёнфьорд, Бретьёрна, Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак. Выполнена нивелировка на реках Бретьёрна и Конгресс. Установлен уровнемер на р. Брюде.

7. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Велась подготовка к прокладке и установке в здании коммуникаций теплоснабжения. Завершены работы по ремонту теплоузла в здании жилого корпуса №1. Осуществлялись профилактические работы в системе теплоснабжения в зданиях лабораторных корпусов №1 и №2.
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