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1. Аэрозольно - оптические наблюдения
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.
1.2. В течение 24 часов 14.10 - 15.10. осуществлялся отбор проб приземного аэрозоля на фильтры одноканальным аспиратором для определения элементного состава. 
1.3. Автоматический фотометр SP-9 для измерения оптической прозрачности атмосферы демонтирован и законсервирован до следующего сезона.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Выполнен  повторный анализ 10 проб криоконитов и 18 проб воды, отобранных в летний период экспедиции «Шпицберген», а также 11 проб биоты, отобранных в ходе I-го этапа экспедиции «ТРАНСАРКТИКА 2019», на содержание кадмия (Cd) методом атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе AA-7000 Shimadzu. Повторный анализ выполнялся с целью проверки полученных ранее данных.
2.2.  Завершена обработка результатов анализа на тяжелые металлы для всех проб, отобранных в летний период экспедиции «Шпицберген» и на I-ом этапе экспедиции «ТРАНСАРКТИКА 2019», включая и повторные определения. 
Таким образом, все пробы, отобранные в летний период экспедиции «Шпицберген» и на I-ом этапе экспедиции «ТРАНСАРКТИКА 2019», проанализированы на содержание тяжелых металлов методом атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе AA-7000 Shimadzu. Результаты химического анализа обработаны и готовы для дальнейшего применения. 
2.3. Выполнена подготовка жидкостного хромато – масс – спектрометра HPLC-MS  Shimadzu для последующего анализа на перфторированные кислоты:
- прибор настроен и выведен на режим вакуумного насоса;
- заменены рабочие растворы и подвижные фазы;
- приготовлены калибровочные растворы для проверки метода анализа после пере конфигурации прибора.
2.4.  Проведено плановое техническое обслуживание ионного хроматографа HPLC Shimadzu.
2.5.  Проведено техническое обслуживание и корректировка нуля всех анализаторов станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок», обеспечена их постоянная работа и прием информации.
2.6.  12.10. в Баренцбург прибыл вед. инженер компании ООО "ЕвроИнструмент" Котов Д.Н. для профилактики и регламентного технического обслуживания станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора» в соответствии с заключенным с ФГБУ «ААНИИ» контрактом . 

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
3.1. Обеспечена круглосуточная работа станций   BG-1, BG-2, прием и передача в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Всего в ААНИИ передано 1 243 tif-файла со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения при помощи автоматического метеорологического градиентного комплекса (криосферный полигон) и 4 автоматических метеостанций (ледники Восточный Гренфьорд, Альдегонда – 2 метеостанции, берег оз. Стеммме). 
15.10 проведена инспекция комплекса на криосферном полигоне, считаны данные c метеостанции и термокос.

5. Постоянные океанологические наблюдения
5.1. Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

6. Геофизические наблюдения
6.1.  Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 09.10. по 15.10. 2019 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -3.6 °С
Максимальная: 2.1°С
Минимальная: -6.9°С
Ветер: средний 2 м/с, максимальный порыв 8 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 09 октября по 15 октября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 0. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
Проведение морских наблюдений включало в себя: 
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрация уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 09 октября по 15 октября – 3. 
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 09 октября по 11 октября – 13 сроков.
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях - полярная ночь.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

      
      
         
Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген



