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за период с 17 по 23 июня 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 24.06.2020:
Температура воздуха: +5,9 °С
Атмосферное давление: 1016,4 гПа
Влажность воздуха: 81 %
Ветер: северо-восток, 2 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV и спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP9. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. На жидкостном хромато масс-спектрометре LCMS-8040 «Shimadzu» заменены плунжеры 2-х насосов высокого давления. Работы проводились при согласовании с сервис-инженером фирмы ООО «Аналит Продактс». Проанализированы свежеприготовленные растворы с известными содержаниями определяемых перфторированных кислот для установления пределов их обнаружения и определения.
2.2. На анализаторе органического углерода ТОС-L с приставкой для определения содержания общего азота TNM-L «Shimadzu» установлены градуировочные зависимости для показателей IC (неорганический углерод, а также гидрокарбонаты), NPOC (нелетучий органический углерод), TN (общий азот). Проанализированы 15 проб грунтовой воды и льда, отобранные отрядом мерзлотоведения сезонной экспедиции «Шпицберген», и 3 пробы речной воды по программе гидрологических наблюдений на содержание различных форм углерода и общего азота. Всего выполнено 86 анализов.
2.3 На жидкостном ионном хроматографе серии LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором проанализированы 3 пробы речной воды на содержание основных катионов и анионов (снято и обработано 12 хромато грамм) по программе гидрологических наблюдений.
2.4 Выполнены измерения рН, солености и электропроводности в 6 пробах речной воды с использованием кондуктометра S230 и рН-метра S220 фирмы «Mettler Toledo» по программе гидрологических наблюдений.
2.5  Отфильтрованы 42 пробы природной воды, отобранных в рамках исследований по программам мерзлотоведческого и гидрологического отрядов, для проведения дальнейших химических анализов.
2.6 Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества воздуха «Порселок» и «Гора».
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ переданы 1 863 tif-файла со спутниковыми данными.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций.  
23.06. выполнена плановая инспекция градиентного комплекса: считаны данные, заменена карта памяти, очищены датчики. 

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения. 
6.1.  Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
17.06 разбиты гидрологические створы и установлены уровенные посты на реках Конгресс, Альдегонда и Бретьорна по программе гидрологических наблюдений. Измерены расходы воды и отобраны пробы воды для химических анализов. 22.06. выполнены повторные измерения расходов и отбор проб воды. На реках Бретьорна и Конгресс осуществлены геодезические привязки уровенных постов к реперам геодезической сети.
21.06 выполнен пеший маршрут в долину р. Холлендердален с мониторингом развития термосуффозионных воронок и гидролакколитов. Осуществляется сушка почвенных образцов со скважин 16 (долина р. Грен) и 20 (долина р. Холлендердален) для дальнейших анализов.
8. Разное
Подготовлен полугодовой отчет о работе зимовочного состава РАЭ-Ш и сезонной экспедиции «Шпицберген».
В период с 20 по 23.06. было отключено отопление в жилом корпусе в связи с аварией на теплотрассе. 
Нарушений ТБ нет, все здоровы.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 17 по 23 июня 2020 г. (по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 4,1°С
Максимальная: 7,8°С
Минимальная: 1,3°С
Ветер: средний 3,6 м/с, максимальный порыв 15 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. В период с 17 по 23 июня зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений -1. Опасных метеорологических явлений не наблюдалось.
2. Морские гидрометеорологические наблюдения
•	наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок;
•	по мареографу – непрерывная запись 7 суток;
•	наблюдения над волнением моря-визуально –21 срок;
•	определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок;
•	отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб;

3. Радиометрические наблюдения
-  1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД,мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация передавалась кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ-24раза, МАГМА- 8 раз)
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 17 по 23 июня - 1.
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору в светлое время суток. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере 17 по 23 июня – 59 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.



Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген


