Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 14 по 20 февраля 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 21.02.2024:
Температура воздуха: -11,2°С
Атмосферное давление: 747,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 83%
Ветер: Ю-Ю-В 2 м/с
Осадки: пасмурно, слабый снег.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
[bookmark: _GoBack]Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 20 по 21 февраля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ 2 образцов грунтовых вод на ионный состав с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 16.
2.2 Проведен титриметрический анализ гидрокарбонатов в 2 образцах грунтовых вод с использованием рН-метра Mettler Toledo S220. Общее количество измерений 4.  Образцы предоставлены отрядом мерзлотоведения сезонной экспедиции «Шпицберген».
2.3 Произведена плановая промывка насосов жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 3294 tif-файла спутников METОP, 51 tif-файл спутника TERRA, 1244 tif-файла спутника NOAA, 1383 tif-файла спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
20 февраля выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Сезонная экспедиция
Мерзлотные наблюдения
Проведено бурение скважины глубиной 4 м на геофизическом полигоне для установки термометрической косы в целях изучения особенностей энергообмена атмосферы с многолетней мерзлотой.
Для изучения температурного состояния массивов скальных грунтов на плато Харитонова на высотной отметке 314 м на глубину 9 м расчищена от льда советская углеразведочная скважина. В долине р. Олаф отобраны две пробы воды из наледных источников.

7. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ).
Производились регламентные работы по ремонту и обслуживанию транспортной техники.
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