Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 24 по 30 декабря 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 31.12.2025:
Температура воздуха: -15,5 °С
Атмосферное давление: 755 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 77 %
Ветер: Ю-В 1 м/с, порывы 3 м/с.
Осадки: слабый снег.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 29.12 по 30.12 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Отобраны пробы поверхностной морской воды из залива Грёнфьорд в 2-х точках по программе гидрохимических исследований. Определены следующие параметры:
- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 6 образцах; общее количество измерений 6;
- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 6 образцах; общее количество измерений 6;
- получены данные для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 8.
Отфильтрованы 2 образца морской воды (5 л), фильтры временно заморожены.
2.2. Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 1672 tif-файлов спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 26.12 выполнена инспекция, заменен аккумулятор, 30.12 считаны данные метеокомплекса и термометрических кос.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Криосферные наблюдения
Выполнены срочные наблюдения (ежедневно в 08:00 и 20:00) испарения с поверхности снежного покрова с помощью испарителей ГГИ-500-6 и дополнительно пластиковых испарителей: с 24.12 по 28.12 наблюдения не проводились в связи с деградацией снежных монолитов вследствии установления положительных теператур воздха и жидких осадков, а также формирования плотного наста и ледяных корок. 29.12 наблюденяи продолжены.
Выполнены наблюдения за снегонакоплением и характеристиками снежного покрова (плотность, структура), отобрана проба снега для химического анализа.
29.12 произведены измерения глубины промерзания грунта на площадке CALM. Снегомерная съёмка у площадки CALM и в долине р. Грён не производилась в связи с неблагоприятными погодными условиями.

7. Разное
В помещениях тёплого склада завершены работы по установке отопительной аппаратуры и подготовке подключения к индивидуальному теплоузлу.
[bookmark: _GoBack]Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Велись обслуживание и ремонт транспортной техники.
Осуществлялась подготовка научного и вспомогательного оборудования к сезонной экспедиции «Шпицберген» 2026 г.
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