Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 27 мая по 02 июня 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 03.06.2020:
Температура воздуха: +1,8 °С
Атмосферное давление: 1003,1 гПа
Влажность воздуха: 77 %
Ветер: севр, 4 м/с, порывы 6 м/с.


1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. В течение суток 01.06. – 02.06. отбирались пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. На жидкостном хромато масс-спектрометре LCMS-8040 «Shimadzu» продолжаются работы по установлению предела обнаружения и количественного предела определения для методики анализа биологических объектов на содержание перфторированных кислот.
2.2.  Продолжалась работа по выявлению причин больших фоновых значений определяемых показателей на анализаторе органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой для определения содержания общего азота TNM-L. Помощь оказывает служба техподдержки ООО «Аналит Продактс».
2.3. Проведена плановая промывка жидкостного ионного хроматографа LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором: приготовлены свежие подвижные фазы, промыты линии и хроматографические колонки. 
2.4. Выполнены учет и сортировка всей стеклянной посуды, хранящейся на складе в лаборатории. 
2.5. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора». 
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ передан 2396 tif-файл со спутниковыми данными.

4. Метеорологические наблюдения
4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций. 		.
01.06 выполнена плановая инспекция градиентного комплекса: считаны данные, заменена карта памяти, очищены датчики. 
.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения. 
6.1. Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передаются в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
Завершена пробоподготовка на водную вытяжку образцов грунта из скважин №№18 и 19 из долины Грендален.
 Подготовлен краткий информационный отчет о весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген».

8. Разное
28.- 29.05. и 01.06. были плановые отключения электричества в лабораторно-офисных помещениях РАЭ-Ш в связи с заменой масла на трансформаторной подстанции.  На время проведения электротехнических работ ряд приборов в химико-аналитической лаборатории, а именно: жидкостной хромато масс-спектрометр LCMS-8040 «Shimadzu» и компрессор сжатого воздуха для анализатора углерода ТОС-L «Shimadzu» были отключены. 

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на арх. Шпицберген
за период с 27 мая по 02 июня 2020 г.

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 2,8°С
Максимальная: 5,4°С
Минимальная: 1,1°С
Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 14 м/с.

Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура поверхности почвы, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова).
Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 27 мая по 02 июня зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений - 2. Опасных метеорологических явлений - 0.

Морские гидрометеорологические наблюдения
Проведение морских наблюдений включало в себя:
наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок;
по мареографу –непрерывная запись 7 суток;
наблюдения над волнением моря-визуально –21 срок;
определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок;
отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб;
Ледовые наблюдения 
Выполнялись ежедневно в срок 06-30: 5 дней, с 01 июня наблюдения прекращены.
Радиометрические наблюдения
Один раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД,мкЗв/ч) на расстоянии 1 м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС». 

Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ». Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте. Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ-24 раза, МАГМА- 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 27 мая по 02 июня - 1.
Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 27 мая по 02 июня – 28 сроков.
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