Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 20 по 26 августа 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 27.08.2025:
Температура воздуха: 6,5 °С
Атмосферное давление: 745,5 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 98 %
Ветер: штиль, туман.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.
В течение суток с 26.08 по 27.08 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Отобраны поверхностные пробы морской воды из залива Гренфьорд по программе гидрохимических исследований в 2-х точках у морского поста и ТЭЦ. В отобранных пробах определены следующие параметры:
- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925; общее количество измерений 12;
- содержание раствореннлшл кислорода йодометрическим методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate; общее количество измерений 8;
- содержание хлорофилла а и других пигментов с использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu; общее количество измерений 12;
- получены значения для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 8.
Пробы воды профильтрованы, фильтры временно заморожены для последующего определения хлорофилла а и пигментов спектрофотометрическим методом.
2.2 Выполнен анализ содержания основных ионов в 7 образцах поверхностных вод, отобранных по программе гидрологических исследований, на жидкостном хроматографе LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 132. Данные обработаны и составлен ионный баланс.
2.3 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu и жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu.
2.4 Проведено техническое обслуживание катионной хроматографической колонки жидкостного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu, выявлены шумы в хроматограммах.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 5041 tif-файла спутников METОP, 72 tif-файла спутника NOAA-20 и 68 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 27.08 произведена инспекция, считаны данные метеокомплекса.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Гидрологические исследования
[bookmark: _GoBack]Выполнено измерение расходов воды измерителем скорости потока ИСП-1М и отобраны пробы воды на рр. Грён, Грёнфьорд, Бретьёрна, Альдегонда, Брюде, Конгресс и Васстак. Произведена замена уровнемера на р. Бретьерна, на р. Брюде установлен барологгер Solinst 5 в дополнение к ранее установленному. В химико-аналитической лаборатории в отобранных пробах речной воды определены pH, удельная электропроводность, общая минерализация и мутность. Произведено взвешивание почвенных испарителей ГГИ-500-50 на испарительной площадке.
6.2 Палеогеографические исследования
Выполнено геоморфологическое описание разреза на Земле Принца Карла. Отобраны 32 образца для карпологического, споро-пыльцевого, фораминиферового, радиоуглеродного и уран-ториевого анализов и OSL-датирования и 1 поверхностная проба.
6.3 Гляциологические исследования
Выполнялась камеральная обработка результатов наблюдений.
6.4 Метеорологические наблюдения
21.08 выполнена маршрутная съемка альбедо поверхности ледника Западный Грёнфьорд (21 точка маршрута). 
25.08 выполнена маршрутная съемка альбедо поверхности ледника Альдегонда (21 точка маршрута). На теплобалансовой установке, расположенной в центральной части ледника Альдегонда, установлен дополнительный датчик скорости ветра. Выполнено скачивание данных с балансомера CNR4, градиентной мачты и облачной камеры. Выправлено положение конструкции теплобалансовой установки вследствие таяния ледника.
6.5 Гидрохимические исследования
В химико-аналитической лаборатории в 22 пробах морской воды, отобранных с заливах Исфьорд и Гренфьорд, определена общая щелочность титриметрическим методом с помощью автоматического титратора Т70 Mettler Toledo. Общее количество измерений 66. 
Проанализированы результаты микроскопирования фитопланктонных проб. Выполнен анализ хлороилла а и пигментов в 42 образцах морской воды спектрофотометрическим методом с помощью UV-1800 Shimadzu.
Подготовлена пробоотборная тара и лабораторная посуда для следующего экспедиционного сезона.
Полевые и лабораторные работы по программе гидрохимических исследований завершены.

7. Разное
Научно-практическая конференция, посвященная 150-летию со дня рождения полярного исследователя В.А. Русанова, организованная ГТ «Арктикуголь» совместно с ААНИИ и ИА РАН, проведена 21-22.08 на базе РНЦШ в смешанном онлайн и очном режиме. Для проведения конференции предоставлено помещение в лабораторно-офисном корпусе, мультимедийное оборудование и обеспечено информационное и техническое сопровождение. Модератором второго «научно-естественного» дня конференции являлась зам. начальника РАЭ-Ш А.Л. Никулина. Сотрудник сезонной экспедиции Г.А. Шарков выступил с очным докладом о гидрологических исследованиях на арх. Шпицберген.
Оказана логистическая поддержка сотрудникам ИГ РАН и ИА РАН. Полевой геологической партии ВНИИОкеангеология, находящейся в полевом лагере в районе Кроссфьорда, дважды в сутки передавался прогноз погоды.
Велись плановые работы по техническому обслуживанию зданий, инженерных сетей и транспортной техники.


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
