Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 13 по 19 мая 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 20.05.2026:
Температура воздуха: +3,5 °С
Атмосферное давление: 760 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 72 %
Ветер: Ю-Ю-В 3 м/с, порывы 6 м/с
Осадки: облачно.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
1.1 Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
1.2 В течение суток 18.05-19.05 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнено техническое обслуживание ионного хроматографа Shimadzu LC-20ADsp, проверка шума и дрейфа базовой линии показала неудовлетворительные результаты, начата новая промывка линий.
[bookmark: _Hlk227773384]2.2 Выполнено техническое обслуживание автоматического титратора Mettler Toledo T70.
2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ: заменен входной фильтр газоанализатора озона.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 1933 tif-файла спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне. 19.05 выполнена инспекция, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH – BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.3 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и УФ-индекса с помощью фотометра. Данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1. Гидрологические наблюдения
Проведены наблюдения за испарением с поверхности снежного покрова по трем испарителям разной конструкции.
14.05 и 19.05 выполнены наблюдения за снеготаянием.
18.05 состоялся полевой маршрут на р. Грён: измерен расход воды поверхностными поплавками и отбор проб воды.

7. Разное
В рамках научно-просветительской деятельности в п. Баренцбург 16.05 сотрудниками ЗС РАЭ-Ш и сезонной экспедиции «Шпицберген» Барышевым П.Е. и Сабелькиным Р.В. в здании Краеведческого музея проведена общедоступная лекция «Особенности работы на ледостойкой платформе «Северный Полюс» в ходе экспедиции СП-42».
Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты.
Выполнялся ремонт и полевого экспедиционного оборудования и профилактическое обслуживание транспорта. Велась подготовка к летнему этапу сезонной экспедиции.
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