[bookmark: _GoBack]Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 25 августа по 31 августа 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 01.09.2021:
Температура воздуха: +6°С
Атмосферное давление: 752 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 73%
Ветер: направление С-В; 4 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV, а также счётчиков частиц АЗ-10 и Grimm.
В связи с ухудшением погоды и во избежание поломки фотоэлектрические счётчики частиц АЗ-10 и Grimm были отключены с 26.08.2021 (15:25 UTC) по 28.08.2021 (09:15 UTC) и с 29.08.2021 (19:40 UTC) по 31.08.2021 (07:10 UTC).
Выполнялись круглосуточные измерения спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP-9 и фотометром SPM при отсутствии облачности на солнце.
С 30.08 по 31.08.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
 2.1. Выполнен анализ 1 образца сточных вод, 22 образцов речных и озерных вод и 1 образца льда, предоставленных отрядами геоморфологии и гидрологии, в 3-х параллельных измерениях для определения ионного состава на жидкостном хроматографе серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. Общее количество проведённых измерений 72.
2.2. Выполнен анализ 8 образцов речных вод для определения содержания неорганического углерода (IC) и расчёта массовой концентрации гидрокарбонатов; 20 образцов речных и озёрных вод для определения содержания общего азота (TN), общего углерода (TC), нелетучего органического углерода (NPOC) и неорганического углерода (IC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L Общее количество проведённых измерений 88.
2.3. Окончена обработка данных, полученных на жидкостном хромато-масс-спектрометре «Shimadzu» LCMS-8040. Построены калибровочные кривые для стандартов 23 перфторированных кислот и 13 стандартов изотоп-меченых перфторированных кислот.
2.4. Проведена плановая промывка насосов жидкостной хроматографической системы LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов).
2.5. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля 
качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».
3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. 
Было подготовлено и отправлено в ААНИИ по FTP 3489 tif-файлов спутника NOAA, 3680 tif-файлов спутников METОP, 740 tif-файлов спутника TERRA, 338 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 30.08.2021 произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI, очищены датчики. Комплекс находился в нерабочем состоянии, в связи с отключением питания солнечной батареи. Установлен заряженный аккумулятор. Данные на карту не сохранились, необходима выгрузка с логгера.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1. [bookmark: _Hlk65670834] Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1. Гидрологический отряд
Выполнены регулярные измерения расходов воды и взвешенных наносов рек Грён, Грёнфьорд, Бретьёрна, Альдегонда, Брюде, Конгресс и Васстак. Отобраны 7 образцов воды для определения мутности и гидрохимического анализа. 
Выполнена камеральная обработка материалов полевых наблюдений. Измерены pH, электропроводность, отфильтрованы 7 образцов воды для определения мутности речных потоков.
[bookmark: _Hlk80187905]7.2. Отряд гляциологии и мерзлотоведения 
25.08. и 31.08.2021 выполнено 2 маршрута с промером абляции и перебуриванием абляционных реек на леднике Альдегонда;
29.08.2021 выполнен маршрут в долину Холлендардален. Проведён мониторинг термокарстовых процессов, зарегистрировано образование новых крупных термокарстовых воронок, произведён отбор образцов подземного льда для проведения гидрохимического и изотопного анализов.
31.08.2021 завершены летние георадиолокационные работы на леднике Альдегонда с применением антенны с частотой излучения 200 МГц. Пройдено 1,5 км георадарных профилей.
7.3. Отряд метеорологии
25.08. и 31.08.2021 выполнены маршруты на ледник Альдегонда. Продолжены эксперименты по исследованию микро-особенностей отражающих свойств подстилающей поверхности на ледниках.

8.  Разное
25.08.2021 сотрудники РАЭ-Ш приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню шахтёра и юбилею ГТ «Арктикуголь».

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 25 августа по 31 августа 2021 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 5,6 °С
Максимальная: 8,3 °С
Минимальная: 2,1°С
Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 17 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 25 августа по 31 августа зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 1. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1 м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрация уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавались автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 25 августа по 31 августа – 3. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 25 августа по 31 августа – 37 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.



Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген

