Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 03 по 09 июля 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 17.07.2024:
Температура воздуха: +5,9°С
Атмосферное давление: 757,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 79%
Ветер: С-С-З 1 м/с, порывы 2 м/с
Осадки: ясно.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.
В течение суток с 16 по 17 июля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнены измерение содержания гидрокарбонатов титриметрическим методом в 11 водных вытяжках образцов мерзлого грунта кернов, отобранных на геофизическом полигоне по программе мерзлотных исследований сезонной экспедиции с использованием оборудования рН-метра Mettler Toledo S220 и автоматической бюретки. Общее количество измерений 22.
2.2 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 3923 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2463 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
16.07 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция
6.1 Гидрологические наблюдения
12.07 выполнены установка и нивелировка уровнемерной сваи на р. Грён;
13.07 измерены расходы воды, отобраны пробы воды для определения мутности и производства химических анализов на реках Грёнфьорд, Бретьорна, Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак. Выполнена нивелировка на реках Грёнфьорд и Васстак;
14.07 проводились измерения на полигоне для изучения испарения с почвы;
15.07 измерены расходы воды и отобраны проба воды на р. Грён;
16.07 выполнялись лабораторные и камеральные работы.

6.2 Гляциологические наблюдения
[bookmark: _GoBack]11.07 измерение абляции по уровнемерным рейкам и перебуривание одной рейки на леднике Альдегонда;
13.07 измерение абляции по уровнемерным рейкам и перестановка одной рейки на леднике Западный Грёнфьорд.

6.3. Палеогеографические наблюдения
10.07 сотрудник отряда палеогеографии Фомичёва Е.В. в составе полевого отряда ВНИИОкеангеология убыла к месту проведения полевых работ (побережье Далбребухты, м. Сниппен).
12.07 после обустройства полевого лагеря начаты работы по программе палеогеографических наблюдений сезонной экспедиции «Шпицберген» 2024 г.: выполнено 2 геоморфологических маршрута, отобрано 3 пробы четвертичных отложений для производства анализа на макрофауну и 1 проба для производства радиоуглеродного анализа.

7. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Производились прокладка и установка в здании коммуникаций теплоснабжения. Осуществлялись профилактические работы в системе теплоснабжения в зданиях лабораторных корпусов №1 и №2.
Сотрудниками зимовочного и экспедиционного состава РАЭ-Ш оказана помощь сотрудникам ВНИИОкеангеология в ходе обустройства полевого лагеря на побережье Далбребухты (м. Сниппен).
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