Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 14 по 20 декабря 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 21.12.2022:
Температура воздуха: - 12,0 °С
Атмосферное давление: 754,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 77 %, малооблачно.
Ветер: С-В, 2 м/с, порывы – 

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, 
В течение суток с 19  по 20 декабря проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0.  С помощью спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой 
выполнены следующие работы:
0. Построена градуировочная зависимость для измерения массовой концентрации кремнекислоты (в пересчете на кремний) в питьевых водах (ПНД Ф 14.1:2:4.215-06);
0. Выполнен анализ 2 образцов водопроводной воды, предоставленных ФГУП «ГТ Арктикуголь» 14 и 15 декабря 2022 года, для определения содержания кремния. Общее количество проведенных измерений 4;
0. По результатам анализа образцов водопроводной воды, предоставленных ФГУП «ГТ Арктикуголь» был составлен и выдан протокол КХА с указанием ПДК кремния в питьевой воде согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 (для централизованных систем водоснабжения).
0. Проведена ревизия лабораторных стандартов.
0.  Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок». 

1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
             Станция BG-1 приняла следующие спутники в количестве:
METOP-B	- 8	
METOP-С	- 85
NOAA-19      - 68

3.2.	Станция BG-2 приняла следующие спутники в количестве: 
NPP		- 85


3.3.	Станция BG-3 приняла следующие спутники в количестве:
TERRA	- 87
NOAA-19	- 76
Для отправки по FTP было подготовлено 2890 tif-файлов спутников METОP, 3 tif- файла спутника TERRA, 1070 tif-файлов спутника NOAA, 1352 tif-файла спутника NPP.
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Температурный режим в серверной поддерживается в пределах 21 ÷ 23 °С.
1. Метеорологические наблюдения
[bookmark: _GoBack]Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи метеорологического автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций. 19 декабря произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные.

1. Постоянные океанологические наблюдения
 Работа уровнемерного комплекса по техническим причинам временно приостановлена. Неполадки устраняются. 
 
1. Геофизические наблюдения
3.  	Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования 
[bookmark: _Hlk68002216]ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 
3. На геофизическом полигоне обеспечена бесперебойная работа протонного магнитометра. Получаемые данные передаются в Полярный геофизический центр ААНИИ.
1. Разное 
 Продолжается выполнение сантехнических и строительных работы в общежитии РАЭ-Ш. Выполняется профилактика оборудования и подготовка техники  к выполнению работ зимне-весеннего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г. 
Все сотрудники здоровы, нарушений ТБ нет.

 Начальник ЗС РАЭ-Ш		                                   		Новиков А.Л.
