Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 13 по 19 марта 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 20.03.2024.
Температура воздуха: -24,0°С
Атмосферное давление: 757,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 74%
Ветер: штиль.
Осадки: ясно, без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 19 по 20 марта проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнена калибровка анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L для анализа растворенных форм углерода и азота. Приготовлены новые стандартные растворы.
2.2 Проведён анализ содержания основных ионов в 3 образцах снега, предоставленных сотрудниками СЗФ НПО «Тайфун». Общее количество измерений 6.
2.3 Произведено определение суммарной влажности мёрзлого грунта 11 образцов по программе мерзлотных наблюдений сезонной экспедиции. Общее количество измерений 11. Из образцов также подготовлено 11 водных вытяжек для последующего определения их ионного состава.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. 19.03 произведена калибровка газоанализатора CO12, замена нулевого фильтра SO2, а также замена трубки с пятиокисью ванадия в газоанализаторе AF22M.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 3285 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2017 tif-файлов спутника NOAA, 1110 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
19.03 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция
Мерзлотные наблюдения
Выполнены полевые работы в п. Пирамида. В архиве рудоуправления анализировались отчеты по тематике инженерной геологии и гидрогеологии. В ходе лыжных маршрутов зафиксированы и определены координаты 30 термометрических скважин «Севморгео». Выполнено обследование деформации фундаментов действующих и законсервированных зданий. Проведена термометрия в 5 скважинах-термостабилизаторах, заполненных керосином по контуру многоквартирного дома и в одной фоновой скважине.

Гляцио-геофизические наблюдения
Выполнена подготовка оборудования, тестирование устройств для проведения геофизических исследований и термобурения. 
Проведены радиолокационные измерения на леднике Альдегонда для уточнения положения точек термобурения, объем наблюдений составил более 10 пог. км.
Произведена заброска термобурового оборудования на ледник Альдегонда в первую точку бурения, а также тестовый запуск термобуровой установки. По результатам тестовых работ принято решение о возвращении части оборудования на базу для устранения неполадок.
Термобуровое оборудование отлажено и подготовлено для использования.

7. Разное
[bookmark: _GoBack]19.03. начальник мерзлотоведческого отряда Демидов Н.Э. принял участие в конференции, посвящённой 100-летию пос. Баренцбург, с докладом о состоянии многолетней мерзлоты на территории посёлков Баренцбург и Пирамида и мониторинге РАЭ-Ш ААНИИ состояния мерзлоты на арх. Шпицберген.
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Осуществлялись ремонтно-профилактические мероприятия в здании жилого корпуса №1, а также в зданиях Лабораторных корпусов №1 и №2.
Производились регламентные работы по ремонту и обслуживанию транспортной техники.
Изготавливались вспомогательные технические средства для выполнения задач сезонной экспедиции «Шпицберген».


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
