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1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.
1.2. Выполнялись измерения прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP-9 в непрерывном режиме и фотометром SPM при ясном небе. 
1.3. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального (суточная серия) и трехканального (три двухсуточных серии) аспираторов для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. Проведен анализ шести образцов почвы из пос. Пирамида на содержание перфторированных кислот методом хромато-масс-спектрометрии на приборе LC-MS Shimadzu.
0.  Проведена инвентаризация химических реактивов в лаборатории «Определение органических соединений». Проведена подготовка свежих растворов реактивов для спектрофотометра UV-1800 Shimadzu.
0. Проведено повторное построение калибровочных кривых для спектрофотометра UV-1800 Shimadzu для методик определения:
· содержание общего фосфора
· фосфаты в морской воде
· фосфаты в природной воде
· нитриты в природной воде
0. Проведен анализ 10 проб морской воды на содержание хлорофилла из акватории залива Грёнфьорд:
· 5 проб поверхностной воды
· 5 проб воды с горизонта 60 м
Проведена обработка полученных данных.
0. Подготовлен микроскоп Zeiss Axio Imager.A2 для проведения диатомового исследования методом микроскопии. Проводится подготовка 20 образцов четвертичных отложений из разрезов К-18-16 и К-18-15 (долина реки Колес) для исследования методом микроскопии. 
0. Проведено техническое обслуживание анализаторов станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок»:
· заменены пробоотборные фильтры
· заменены фильтры вентилятора
· проведено снятие значений MUX
· проведена корректировка нуля и поверка чувствительности всех анализаторов по поверочным газовым смесям.
0. Проведена корректировка нуля анализаторов станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора».
0. Обеспечена постоянная работа и прием информации со  станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего в ААНИИ передано          1 088 tif-файлов со спутниковыми снимками.
   	 
4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 03.06 проведена инспекция комплекса, считаны данные c метеостанции
 5. Океанологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Продолжены наблюдения за таянием снежного покрова. Дважды выполнено измерение плотности, описание структуры залегания снежного покрова, измерение температуры поверхности снега и земли в 2 шурфах вблизи метеостанции «Баренцбург». 
6.2. Подготовлены и доставлены к месту работ материалы для обустройства гидрометрических створов на исследуемых реках. Осуществлены рекогносцировочные выезды в долины рек Грен и Конгресс. Установлен автономный уровнемерный комплекс в реке Брехьерна, выполнено измерение расхода воды.
Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 29 мая по 04 июня 2019 г. (по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 1,2 °С
Максимальная: 4,0 °С
Минимальная: -0,8 °С
Ветер: средний 3,5 м/с, максимальный порыв 13 м/с.


1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. В период с 29 мая по 04 июня зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений - 1. Опасных метеорологических явлений не наблюдалось.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
    Проведение морских наблюдений включало в себя: 
-наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу –непрерывная запись 7 суток,
-наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок
-определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
-  1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ-24раза, МАГМА- 8 раз)
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 29 мая по 04 июня - 1.
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору в светлое время суток. 
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 3 марта по 11 октября по программе наблюдений, с 29 мая по 04 июня выполнены 57 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

     
Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
