Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 13 по 19 апреля 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 20.04.2022:
Температура воздуха: -3,4 °С
Атмосферное давление: 760,2 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 72%
Ветер: ВСВ,  2 м/с


1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP9. 
В течение суток с 18 по 19 апреля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
0.  18 апреля отобраны 3 поверхностные пробы морской воды в прибрежной акватории залива Грёнфиорд. В лабораторных условиях определена рН и солёность с использованием рН-метра Mettler Toledo S22 и кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230». Общее количество измерений 18.
0. Выполнено определение температуры, рН, солёности и мутности 18 образцов морской воды, отобранных океанографическим отрядом сезонной экспедиции «Шпицберген»  в акватории залива Исфьорд. Общее количество измерений 216.
0. Выполнен анализ 3 образцов морской воды из  прибрежной акватории залива Гренфиорд и 5 образцов, отобранных океанографическим отрядом сезонной экспедиции «Шпицберген» в акватории залива Исфьорд, для определения содержания хлорофилла а, b, c1+c2, феофитина а, каратиноидов, каратиноидов при доминировании диатомовых, перидиней, золотистых и разножгутиковых, пигментного индекса с использованием спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой. Общее количество измерений 24.
0. Выполнен анализ 18 образцов морской воды, отобранных океанографическим отрядом сезонной экспедиции «Шпицберген» в акватории залива Исфьорд, для определения содержания растворенного окрашенного органического вещества с использованием спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой. Общее количество измерений 54.
0. Обеспечена бесперебойная работа и приём информации со станции контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок»  и «Гора» .
На станции «Поселок» выполнена калибровка анализатора оксида и диоксида азота (AC32M) и заменен тефлоновый фильтр.  Выполнены регламентные работы по чистке внутренних поверхностей анализатора оксида и диоксида азота, анализатора диоксида серы (AF22), анализатора озона (0342), анализатора оксида и диоксида углерода. Устранена неполадка в работе насоса анализатора азота.

1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации.
Было подготовлено и отправлено в ААНИИ по FTP подготовлено 2362 tif-файла спутников METОP, 288 tif- файлов спутника TERRA, 1228 tif-файлов спутника NPP..

1. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 
15.04. на комплексе CAMPBELL SCI выполнена замена кабеля, соединяющего датчик температуры и влажности на высоте 2 м с регистратором данных. 18.04. произведена инспекция данного метеорологического комплекса. Очищены датчики, считаны данные.


1. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1.  Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществлялся приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
6.2. [bookmark: _Hlk65670834]Выполняются наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
К 14 апреля в Баренцбург прибыли 13 участников сезонной экспедиции «Шпицберген». 
7.1. Океанографические исследования
17.04. выполнено зондом SBE19 термохалинное профилирование с отбором поверхностных проб на 18 станциях океанографического полигона на двух продольных разрезах в заливе Исфьорд. 
7.2. Гляцио-геофизические исследования
В течение 17 и 18 апреля выполнялись радиолокационные измерения на леднике Восточный Грёнфьорд. 
17 апреля была выполнена снегомерная съёмка с помощью георадара PulseEKKO Pro на частоте 500 МГц по сети профилей общей протяжённостью 45 км и снегомерная съёмка с помощью щупа в точках пересечения профилей радиозондирования для верификации данных радарной съёмки. В 4-х шурфах в разных высотных зонах была измерена плотность снежной толщи.
18 апреля были проведены измерения скорости распространения радиоволн методом общей глубинной точки (ОГТ). Измерения выполнялись на профиле длиной 180 м в центральной части ледника мощностью около 150 м, где лёд имеет политермическую структуру в соотношении ~50/50.
7.3. Гидрологические исследования
17 апреля выполнена снегомерная съемка на леднике Восточный Грёнфьорд. Выполнено описание структуры и текстуры снежных слоев в 4-х шурфах, отобраны 2 пробы снега на гидрохимический анализ, измерена высота снежного покрова в 34 точках, выполнен  георадарный профиль с помощью георадара «Пикор-лед» общей протяженностью более 20 км.
18 апреля выполнено зондирование толщи воды с помощью  CTD зонда RBR Concerto в 14 точках на озерах Стемме, Конгресс и Бретьерна: Стемме - 5, Конгресс - 5 и Бретьерна 4 точки. На озерах отобраны 36 проб воды с разных горизонтов: Стемме - 6, Конгресс - 19, Бретьерна – 11 проб.
19 апреля выполнено зондирование толщи воды с помощью  CTD зонда RBR Concerto в одной точке на оз. Бретьерна. Отобраны 4 пробы воды с разных горизонтов. 
В отобранных пробах озерной и талой снежной воды определены рН и удельная электропроводность, всего 42 пробы.
 
7.4. Палеогеграфические исследования
В период с 12 по 19 апреля были выполнены работы по отбору донных отложений на следующих озерах:
- озеро в долине Грёндален: вскрытая мощность отложений 68 см, отобраны 2 дубля,
- озеро Тенндаммен в долине Колесдален: вскрытая мощность отложений 122 см, отобраны 2 дубля и 4 образца торфа на валовый радиоуглеродный анализ,
 - озере Бретьорна в 3-х точках. В одной точке отбор донных отложений выполнен торфяным буром (вскрытая мощность 152 см, отобраны 2 дубля), в двух других точках пробоотборником Uwitec. При этом в одной точке отобрана колонка  60 см, а в другой колонка мощностью 182 см.
7.5. Экспериментальные исследования теплового баланса и особенностей микроклимата снежно-ледниковых покровов
18 апреля состоялся выезд на ледник Альдегонда с целью инспекции автоматических метеорологических станций (АМС), установленных на верхней и нижней моренах ледника, и считывания данных. 


[bookmark: _GoBack]7.6. Экологический мониторинг
Подготовлены фильтры для определения содержания взвеси, ПАУ, ПХБ, пестицидов и тяжёлых металлов, а также необходимые реактивы для определения фосфора фосфатного, фосфора общего, азота нитритного, кремния, ртути.
18 апреля в районе озера Стемме отобраны 2 пробы снежного покрова и 2 пробы озёрной воды. В пробах озерной воды в полевых условиях определены температура, водородный показатель и растворённый кислород. 
В химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш выполнен анализ 2 проб озёрной воды на содержание фосфора фосфатного, фосфора общего, азота нитритного, кремния и ртути.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 13 апреля по 19 апреля 2022 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -5.7˚С
Максимальная: 0.8˚С
Минимальная: -10.8˚С
Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 12 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период c 13 апреля по 19 апреля 2022 года зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 2; опасных метеорологических явлений не зарегистрировано.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения 
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в передавалась ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных за период c 13 апреля по 19 апреля 2022 года магнитных бурь – 3, периодов поглощения космического радиоизлучения – 8. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по пиранометру «Пеленг - СФ-06». 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере c 13 апреля по 19 апреля 2022 года – 28 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.




Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
