Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 06 по 12 марта 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 13.03.2024.
Температура воздуха: -10,3°С
Атмосферное давление: 749,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 89 %
Ветер: С-В 2 м/с, порывы 4-11 м/с
Осадки: пасмурно, слабый снег.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 12 по 13 марта проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ 11 образцов грунтовых вод с использованием ВЭЖХ системы LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором по программе мерзлотных наблюдений сезонной экспедиции «Шпицберген» 2024 г. Общее количество измерений 40.
2.2 Произведён анализ содержания гидрокарбонатов титриметрическим методом 1 образца грунтовых вод с использованием рН-метра Mettler Toledo S220 по программе мерзлотных наблюдений сезонной экспедиции «Шпицберген» 2024 г. Общее количество измерений 2.
2.3 Произведено определение минерализации 13 образцов воды гравиметрическим методом по программе мерзлотных наблюдений сезонной экспедиции «Шпицберген» 2024 г. Общее количество измерений 13.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. 11.03 проведена калибровка AF22 (анализатор сероводорода и диоксида серы) газами SO2 и H2S.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 3056 tif-файлов спутников METОP, 92 tif-файла спутника TERRA, 1053 tif-файла спутника NOAA, 1349 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
12.03 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
[bookmark: _GoBack]5.2 Спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения с помощью оптоволоконного спектрометра AvaSpec-3648 возобновлены 11.03. Также началась регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью индикатора «УФР» (ГГО). Данные записываются в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция
Мерзлотные наблюдения
Выполнена пробоподготовка и начато производство анализов образцов на влажность, подготавливались водные вытяжки.
Обработаны результаты термометрических наблюдений в 12 скважинах: построены температурные кривые, вычислены среднегодовые температуры, амплитуды температур, глубины проникновения нулевой изотермы.
После завершения буровых работ на геофизическом полигоне буровая установка демонтирована и вывезена на хранение в расположение РАЭ-Ш.
Подготовлено оборудование к выполнению полевых работ в пос. Пирамида.

7. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ).
Производились регламентные работы по ремонту и обслуживанию транспортной техники.
Изготавливались вспомогательные технические средства для выполнения задач сезонной экспедиции «Шпицберген».
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