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1. Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. Произведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального (в течение 24 часов ) и трехканального  (2 серии по 48 часов) воздухозаборников для последующего химического анализа. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
     2.1.	Проведена экстракция 18 проб почвы и донных отложений для анализа перфторированных кислот методом хромато-масс спектрометрии на приборе HPLC-MS Shimadzu. Проведена очистка первого мультиполя и электроспрея хроматомасс-спектрометра LC-MS Shimadzu.
     2.2.	Проведена подготовка оборудования лаборатории для использования участниками сезонной экспедиции «Шпицберген». Начата постановка методик и обучение сотрудников работе на лабораторном оборудовании (UV спектрофотометр Shimadzu, жидкостной хроматограф HPLC Shimadzu). 
   2.3. Проанализированы 9 проб почвы на содержание перфторированных кислот методом хроматомасс-спектрометрии на приборе LC-MS Shimadzu.
    2.4. Проведена подготовка жидкостного хромато-масс спектрометра HPLC-MS к анализу проб на продукты метаболизма фармацевтических препаратов  и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).
    2.5.	 Проведена замена трубок водяного охлаждения правого графитового контакта атомно-абсорбционного спектрофотометра Shimadzu AA-7000.
    2.5.	Проведен анализ 49 биологических образцов на содержание марганца (Mn), цинка (Zn) и 14 образцов на содержание кобальта (Co) методом атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе Shimadzu AA-7000. 
2.6.	Проведены неоднократные попытки восстановления рабочего компьютера станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» совместно с IT отделом ААНИИ.
2.7.	Проведена корректировка нуля газоанализаторов на станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора».
2.8.	 Проведено обеспечение постоянной работы и приема информации станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего в ААНИИ передано          1 841 tif-файл со спутниковыми снимками.
4. Метеорологические наблюдения
4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 02.04. проведена плановая инспекция комплекса и считаны данные в память компьютера.
4.2. 27.03 выполнена поездка на о. Стемме. Считаны данные с установленной во  льду термокосы и береговой автоматической метеостанции. Выполнена снегомерная съемка на разрезе длиной 100 м с определением морфометрии снега в 2-х шурфах.

 5. Океанологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1. За отчетный период завершена большая часть работ по геолокации булгунняхов в долине Грендален. Пройдено 8 км профилей. Завершающие работы будут проведены после тестирования антенны с частотой излучения 200 МГц. Для подготовки к выполнению геолокации в режиме RTK на леднике Западный Гренфьорд, выполнены геодезические работы по привязке реперных точек в непосредственной близости к леднику. Работы по геолокации ледника Западный Гренфьорд начаты 31.03. Пройдено 8 км профилей. Получены предварительные данные о морфометрии ложа ледника и наличии включений “теплого льда”.
6.2. На отметке 22 м завершено колонковое бурение скважины на булгунняхе Нори. Буровая перемещена на следующую точку бурения булугнняха в долине Грендален. Шнековым способом в разных участках долины Грендален вскрыты и опробованы 6 источников минерализованных газирующих вод, приуроченных к таликовым зонам. В двух режимных скважинах, включенных в международную сеть мониторинга мерзлоты GTNP, осуществлен съем термометрических данных. Проведен рекогносцировочный маршрут в долину Берзелиусдален с целью выбора перспективных точек бурения. 
6.3. 01.04. в пос. Баренцбург прибыли 11 участников экспедиции - гидрологического, метеорологического отрядов и отряда экологического мониторинга.
Все вновь прибывшие прошли необходимые инструктажи и приступили тестированию и настройке оборудования
Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 27 марта по 2 апреля 2019 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -8.2 °С
Максимальная: -3,6°С
Минимальная: -13,4 °С
Ветер: средний порыв 8 м/с, максимальный 20 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 27 марта по 2 апреля зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 5. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
Проведение морских наблюдений включало в себя: 
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу –непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок
- определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавались автоматически (АМПЛИ-24раза, МАГМА- 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 27 марта по 2 апреля - 3. 
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 27 марта по 2 апреля – 52 срока.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
      


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
