[bookmark: _GoBack]Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 16 июня по 22 июня 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 23.06.2021:
Температура воздуха: +3°С
Атмосферное давление: 756 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 91%
Ветер: направление З; 3 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчиков частиц АЗ-10 и Grimm
Выполнялись круглосуточные измерения спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP-9.
Выполнялись измерения спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM при отсутствии облачности на солнце.
С 22.06. по 23.06.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1. Выполнен анализ 16 образцов водных вытяжек мерзлоты «скважина 17» и «скважина 19» для определения содержания общего азота (TN), общего углерода (TC), нелетучего органического углерода (NPOC) и неорганического углерода (IC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Общее количество выполненных измерений 64.
2.2. Произведено плановое техническое обслуживание семи дозаторов Biohit (чистка и калибровка). Результаты обслуживания внесены в электронный журнал регистрации работ.
2.3. По результатам он-лайн консультаций с сервис-инженерами и методистами ООО «Аналит» проведены техническое обслуживание и устранение неисправностей измерительного оборудования:
- неисправность индикации галогеновой лампы в спектрофотометре UV 1800 «Shimadzu»: выполнена кросс-замена галогеновых ламп между двумя спектрофотометрами UV 1800 «Shimadzu» с проточной и непроточной кюветами в качестве контрольного эксперимента.
- внутренняя валидация атомно-абсорбционного спектрофотометра АА-7000 «Shimadzu».
- плановое техническое обслуживание жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu».
Результаты операций по техническому обслуживанию направлены для оценки сервис-инженерам ООО «Аналит».
2.4. Проведена плановая промывка насосов жидкостной хроматографической системы LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов).
2.7. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора». Проведены техническое обслуживание и калибровка анализаторов атмосферного воздуха на НС «Посёлок».	 
3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету.
Всего передано 8 782 tif-файлов со спутниковой информацией.
Государственным управлением связи Норвегии (Nkom) произведена инспекция в удаленном режиме наземной спутниковой станции ААНИИ в Баренцбурге. По запросу норвежской стороны в их адрес были направлены самодекларация и журналы управления антеннами за период с 1 по 31 мая 2021 г. Получение данных норвежской стороной подтверждено.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 22.06.2021 произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI, очищены датчики.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1. [bookmark: _Hlk65670834]Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1.  Гидрологический отряд
Проводились регулярные наблюдения за расходами воды и взвешенных наносов рек Грен, Гренфьорд и Бретьерна. 
На реке Конгресс выполнена переустановка уровнемерного комплекса в связи с изменением характера течения и смещением русла реки. 
На реках Альдегонда, Брюде и Васстак смонтированы автономные уровнемерные комплексы, выполнены измерения расходов воды, отбор проб на мутность, отбор проб на гидрохимический анализ.
В химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш обработаны отобранные пробы воды, выполнены измерения рН и фильтрация.
Завершены наблюдения за снеготаянием. Выполнена камеральная обработка материалов натурных наблюдений.
7.2. Отряд экологического мониторинга 
Выполнены полевые работы в акватории залива Грёнфьорд. В 10 точках акватории залива отобраны 20 проб морской воды (в каждой точке на двух горизонтах - поверхность и дно) и 10 образцов донных отложений. В ходе работ в пробах воды выполнены измерения температуры, рН и растворённого кислорода. 
В химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш продолжена обработка проб воды.  Выполнены определения содержания ртути, кремния, нефтяных углеводородов, фосфатов, нитритов, щёлочности, электропроводности, солёности и минерализации.

8. Разное
16 и 20.06.21 в рамках совместного образовательного проекта «Месяц экологии» школы Баренцбурга и РАЭ-Ш прошли лекция о загрязнении окружающей среды в пос. Баренцбург и практическое занятие по анализу загрязнения снега в химико-аналитической лаборатории для учащихся школы.
Школа Баренцбурга выразила сотрудникам РАЭ-Ш благодарность за сотрудничество, организацию серии лекций и практических работ для школьников, а также за помощь в проведении школьной экологической конференции.
19.06.21 спущена на воду моторная лодка Polarcirkel.



Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 16 июня по 22 июня 2021 г.
(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 2,6 °С
Максимальная: 4,7 °С
Минимальная: 0,6°С
Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 12 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 16 июня по 22 июня зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 0. Опасных метеорологических явлений – 0.

1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.

3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

4. Геофизические наблюдения
Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 16 июня по 22 июня – 4.
 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки.

6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 16 июня по 22 июня – 52 срока.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
