Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 24 по 30 августа 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 31.08.2022:
Температура воздуха: +3,3 °С
Атмосферное давление: 763,9 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 91%
Ветер: Ю - ЮВ, 3 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP9. 
В течение суток с 29 по 30 августа проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. Произведен отбор проб поверхностной морской воды в прибрежной акватории залива Гренфьорд в 3 точках для последующего определения содержания хлорофилла а, фосфатов, общего фосфора, кремния, азота нитритного, общего органического углерода (TOC), нелетучего органического углерода (NPOC), общего азота (TN), общего углерода (TC), неорганического углерода (IC) и расчета массовой концентрации гидрокарбонатов.
0. Выполнено определение рН, солености и температуры образцов морской воды. Общее количество измерений 15.
0. При использовании спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой выполнено:
- анализ 3 образцов морской воды прибрежной акватории залива Гренфьорд, для определения содержания хлорофилла а, b, c1+c2, феофитина а, каратиноидов, каратиноидов при доминировании диатомовых, перидиней, золотистых и разножгутиковых. Общее количество проведенных измерений 12.
- анализ 3 образцов морской воды прибрежной акватории залива Гренфьорд, для определения содержания кремния, общего фосфора, фосфатов, азота нитритного. Общее количество проведенных измерений 24.
0. Выполнен анализ 3 образцов речных и 15 образцов озерных вод для определения содержания гидрокарбонатов при использовании титратора «Mettler Toledo T70». Общее количество измерений 36. Выполнена калибровка электрода DGi115-SC.
0.  Проведена сублимационная сушка 10 проб донных отложений, отобранных ММБИ в летний этап экспедиции 2022 г. в заливе Гренфьорд, с использованием лиофилизатора «Martin Christ Alpha 1-4 LSC».
0.  Проведена минерализация 10 проб донных отложений, отобранных ММБИ в летний этап экспедиции 2022 г. в заливе Гренфьорд с использованием системы микроволнового разложения «Top Wave» JenaAnalytik для проведения дальнейшего элементного анализа на атомно-абсорбционном спектрофотометре AA-7000 «Shimadzu». Общее количество подготовленных для анализа образцов - 20.
0. Проведено обучение и оказано содействие в работе со спектрофотометром UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой сотруднику ММБИ.
0. Обеспечена бесперебойная работа и приём информации газонализаторов станции контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» и «Гора»). 
На станции «Поселок» и «Гора» проведена диагностика ртутного монитора PA-915AM на состояние фильтров, герметичность, работу ртутной лампы, количества расхода воздуха. На станции «Гора» выполнена замена пылевого фильтра на ртутном мониторе PA-915AM.
1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Для отправки по FTP было подготовлено 3105 tif-файла спутников METОP, 1226 tif- файлов спутника TERRA, 351 tif-файлов спутника NOAA, 1386 tif-файлов спутника NPP.
1. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.
29 августа произведена инспекция градиентного комплекса. Очищены датчики, считаны данные.
1. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 
1. Геофизические наблюдения
4. [bookmark: _Hlk68002216] Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.  
4. [bookmark: _Hlk65670834]Проводятся спектральные наблюдения временных характеристик солнечной радиации в диапазоне UVB-UVA оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью исследования влияния солнечных факторов на нижнюю атмосферу в 25 цикле солнечной активности. 
1. Сезонная экспедиция «Шпицберген» 
5.  	Гидрологические исследования
24 августа измерен расход воды реки Грен, отобрана проба воды на гидрохимический анализ.
[bookmark: _GoBack]30 августа измерен расход воды реки Грен, отобрана проба воды на мутность.
Осуществлялась камеральная обработка материалов натурных наблюдений, измерение pH, электропроводности и фильтрация проб пресной воды в химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш.
5. 	Палеогеографические исследования
Завершены работы в рамках аэропалинологического мониторинга. 
Выполнен 1 маршрут с описанием морфологии  и предположительного генезиса форм рельефа и строения покрова четвертичных отложений. Выполнено подробное описание 2 разрезов, отобрано 25 образецов для последующих анализов на датирование и определение микрофауны и 1 поверхностная проба. 
28 августа завершены полевые исследования, полевой лагерь снят.
5. 	Экологический мониторинг
Выполнена подготовка проб для определения тяжёлых металлов (ТМ), полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), хлорорганических соединений (ХОС), концентрации взвеси, так же было проведено определение ртути.
5. 	Метеорологические исследования
26 августа проведена маршрутная съемка альбедо на леднике Альдегонда, был заменен аккумулятор ультразвукового анемометра и проверено рабочее состояние всего установленного на леднике оборудования.
30 августа проведена маршрутная съемка альбедо на леднике Западный Грёнфьорд.
5.  	Гляциология и мерзлотоведение
Проведены измерения скоростей абляции на ледниках Альдегонда и Западный Грёнфьорд.
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