Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 09.05. по 15.05.2018

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург»: 
на 09-00 Мск. 16.05.2018:
Температура воздуха:  +10С,
Давление: 7450мм. рт. ст.,
Влажность: 91 %
Ветер: 2 м/с, направление: С- В.
            Атмосферные явления: дождь.

Зимовочный состав
1.Аэрозольно - оптические наблюдения
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе двух фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10, Grimm 1.109, нефелометра TSI, а также аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. Отбор произведен 14-15.05. в 09:00, скорость прокачки воздуха составила 11,0 л/мин.
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Выполнено 12 экстракций из 4 интегральных проб атмосферных осадков для дальнейшего определения содержания в них ПАУ(полициклических ароматических углеводородов). 
2.2.Выполнено концентрирование 9 атмосферных осадков с помощью ротационного испарителя для проведения дальнейшего анализа на содержание ПАУ. 
2.3. Проведен анализ 4 проб атмосферных осадков на содержание основных ионов.
2.4.Осуществлено внеплановое техническое обслуживания нижней станции контроля качества атмосферного воздуха, в ходе которого был отключен модуль СNН3 к АС32М (газоанализатор оксидов азота и аммиака) вследствие выхода из строя термопары. Временно отключен канал получения данных о содержании аммиака, газоанализатор продолжает получать данные о содержании оксидов азота.
2.5. Обеспечена постоянная работы и приема информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок». 

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург.
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Температурный режим в серверной в пределах  +23°  -  +24 ͦ С. Видеоконтроль за антенными комплексами  осуществляется с помощью стационарных  видеокамер. 
3.1. За период с 09.05. по 15.05.2018 станция BG-1 приняла следующие спутники в количестве:
NOAA-18		- 99
NOAA-19		- 99
METOP-B		- 66
Для отправки по FTP было подготовлено 270  tif-файлов спутников NOAA-18;19.

3.2. За период с 09.05. по 15.05.2018 станция BG-2 приняла следующие спутники в количестве:
   TERRA  	             - 89
    NPP  	              - 80                                                                                                  AQUA                  - 62
Для отправки по FTP было подготовлено 105 tif-файлов  спутника TERRA и 6 спутников AQUA.

3.3. За период с  09.05. по 15.05.2018 станция BG-3 приняла следующие спутники в количестве: 
FENGYUN-3A	- 44
TERRA  		- 89
NOAA-18 		- 72
NOAA-19 		- 69
METOP-B		- 99
Для отправки по FTP было подготовлено 189 tif-файлов спутника METOP-B.

4. Метеорологические наблюдения.
4.1.Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного гидрометеорологического комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 14.05.2018 проведена инспекция комплекса, произведено считывание данных.
4.2. 14.05.2018 проведена инспекция немецкого метеорологического комплекса для измерения приземных турбулентных потоков, выполняемая в рамках проекта QUARCСS (ААНИИ-AWI).15.05. на комплексе проведены профилактические и ремонтные работы специалистом AWI Юргеном Грейсером. Сотрудниками РАЭ-Ш оказана логистическая поддержка и помощь в проведение  работ 
5. Разное.
5.1. 09.05. из расположения РАЭ-Ш убыли :
- Демидов  Н.Э. – начальник отряда мерзлотоведения и палеогеографии сезонной экспедиции «Шпицберген – 2018»;
- Веркулич  С.Р. – ведущий инженер отряда мерзлотоведения и палеогеографии.
5.2. В связи с окончанием снегоходного сезона, снегоходная техника готовится к консервации. Проводятся восстановительные  и профилактические работы. На территории и в помещениях РАЭ-Ш выполнялись хозяйственные работы. 
6.Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018».
Продолжались работы по программе сезонной экспедиции «Шпицберген – 2018». 
6.1. Гидрологический отряд
Выполнена камеральная обработка материалов межсезонного этапа снегомерной съемки в долине реки Грен. Подготовлено гидрологическое оборудование весеннего этапа сезонных работ для консервации. 
Осуществлялся мониторинг состояния ледяного и снежного покровов залива Гренфьорд и водосборов близлежащих поверхностных водотоков.
6.2. Отряд мерзлотоведения и палеогеографии.
Специалистами  отряда осуществляется обработка и  подготовка проб к проведению дальнейших анализов. Часть проб готовится для транспортировки.

Все здоровы
Нарушений трудовой дисциплины нет.
С уважением,
Начальник зимовочного состава РАЭ-Ш				А.Н. Новиков
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