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Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 03.02.2021:
Температура воздуха: -4°С
Атмосферное давление: 757 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 63%
Ветер: направление Ю; 5 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
С 01.02. по 02.02 проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.
 
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1 Проведен анализ 10 проб биоты в двух параллельных измерениях (30 образца) на 
содержания меди (Cu), сурьмы (Sb), олова (Sn), марганца (Mn), цинка (Zn), железа (Fe) методом атомно-абсорбционной спектроскопии с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра AA-7000 «Shimadzu». Общее количество проведенных измерений 180.
2.2 Проведена калибровка и рассчитаны точностные характеристики измеряемых 
показателей для:
- жидкостного ионного хроматографа серии LC-20 фирмы «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором;
-  анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L для определения содержания общего азота,
с целью дальнейшего проведения анализа водных вытяжек грунта, отобранного отрядом мерзлотоведения осенью 2020г.
2.3 Проведены плановые промывки насосов жидкостных хроматографических 
систем:
· серии LC-20 «Shimadzu»;
· серии LС 20-ADXR «Shimadzu»;
· жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu».
2.4 Произведено плановое техническое обслуживание дозаторов Biohit (чистка и 
калибровка дозаторов). Данные обслуживания внесены в электронный журнал регистрации работ по обслуживанию.
2.5 Устранен дефект «сквозная трещина крепежной гайки термопары дистиллятора 
GFL-2008». Оборудование введено в эксплуатацию.
2.6 По результатам дистанционной консультации с сервис-инженером компании Merck:
· установлена вероятная причина выхода из строя первой установки водоподготовки MilliQ Direct 8 – неисправен насос обратного осмоса;
· причина выхода из строя второй установки водоподготовки MilliQ Direct 8 после стандартной процедуры смены картриджа финальной очистки QPack не определена.
На сегодняшний день обе установки водоподготовки MilliQ Direct 8 находятся в 
нерабочем состоянии. Требуется вывоз оборудования в сервисный центр для полной диагностики и ремонта. 
2.7 Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля качества 
атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету. Все станции работают в штатном режиме.
Всего передано 1 868 tif - файлов со спутниковой информацией.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.  
01.02.2021 произведена инспекция градиентного комплекса. Заменен аккумулятор, очищены датчики, считаны данные.
02.02.2021 Произведена замена источника питания логгера термометрической косы A504C6 комплекса. 
. 
	                        
5.    Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Грен-фьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6.  Геофизические наблюдения. 
Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 27 января по 02 февраля 2021 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -15,5 °С
Максимальная: -5,7°С
Минимальная: -20,9°С
Ветер: средний 5 м/с, максимальный порыв 13 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 27 января по 02 февраля зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 5. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

4. Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 27 января по 02 февраля – 2. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 03 марта по 11 октября по программе наблюдений. 
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген



