Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 02 по 08 октября 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 09.10.2024:
Температура воздуха: -5,5°С
Атмосферное давление: 755,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 77%
Ветер: В-С-В 3 м/с, 
Осадки: облачно, без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.
В течение суток с 08 по 09 октября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 По окончании сезонных работ проведена генеральная уборка помещений лаборатории, консервация пробоотборной тары и дополнительной посуды для проведения анализов в складских помещениях.
2.2 Велась передача дел руководителю лаборатории: совместная проверка методов гидрохимических анализов, используемых для выполнения задач сезонной экспедиции для природных вод, морских вод, грунтов, осмотр аналитического оборудования, сверка журналов учета.
2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. 03.10 выполнена калибровка газоанализатора AF22 газами SО2 и H2S, заменен фильтр в газоанализаторе AF22.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 2568 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1919 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
08.10 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) завершены 08.10, выполнялась регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция
6.1 Гидрологические наблюдения
Велись камеральная обработка полевых материалов, написание отчета.

7. Разное
[bookmark: _GoBack]08.10 состоялась инспекция спутниковых станций представителями Государственного управления связи Норвегии (Nkom) и администрации Губернатора Шпицбергена, замечаний к работе станций нет.
Выполнено профилактическое обслуживание подвесных моторов, начато профилактическое обслуживание автомобилей Toyota Hilux.
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы по замене системы теплоснабжения в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Проводились профилактические работы по подготовке систем отопления в Лабораторных корпусах №1 и №2, жилом корпусе №1 и теплом гараже.
ФГУП ГТ «Арктикуголь» велась замена коммуникаций теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в расположении РАЭ-Ш.
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