Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене
за период с 25 марта по 31 марта 2020 г.


Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 01.04.2020:
Температура воздуха: - 18,8 °С
Атмосферное давление: 1007,1 гПа
Влажность воздуха: 83 %
Ветер: штиль

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. В течение суток 30.03. – 31.03. отбирались пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Проанализированы 12 проб донных отложений на содержание никеля, кобальта и хрома на атомно-абсорбционном спектрофотометре АА-7000 «Shimadzu» с использованием пламенного атомизатора. 
2.2. Детектор жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu» был отключен от электропитания во время кратковременного обесточивания поселка 24.03.
 На период отключения была проведена очистка нагревательной камеры, электроспрея и линии десольватации. В настоящее время прибор подключен к электропитанию, детектор находится под вакуумом, выполнен автотюнинг. По результатам анализа проб биологических объектов на содержание перфторированных кислот подготовлен краткий отчет.
2.3.  Проведена регламентная плановая промывка жидкостного ионного хроматографа серии LC-20 Shimadzu с кондуктометрическим детектором: приготовлены свежие подвижные фазы, промыты линии и хроматографические колонки.
2.4. Составлен перечень работ, связанный с ведением внутренней документации лаборатории, а именно: разработкой и внедрением новых форм журналов, методической работой и т.д. Проведена инвентаризация имеющихся в лаборатории фильтров, шприцевых насадок и концентрационных картриджей.
2.5. Проведено микроскопирование 4-х образцов разреза речных отложений из долины Семмельдален для выявления качественного и количественного содержания микрофоссилий. Дополнительно обработаны 12 проб из этого разреза ультразвуком для механического удаления пелитовых частиц. Подготовлены пробы для транспортировки в Санкт-Петербург для дальнейших аналитических исследований. 
2.6. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора». На станции «Гора» выполнена замена баллона с азотом и отремонтирован клапан расходомера на анализаторе газов СО и СО2. 
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ передан  2067 tif-файлов со спутниковыми данными.

4. Метеорологические наблюдения
4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций.                     30.03. выполнена плановая инспекция градиентного комплекса: считаны данные, заменена карта памяти, проведена замена аккумуляторной батареи, очищены датчики.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
 Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения. 
Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1 Океанографический отряд
26.03. с борта арендованного судна «Биллефьорд» выполнено термохалинное профилирование на 5 станциях океанографического полигона на поперечном разрезе в горле залива Исфьорд. Выполнен поиск волномерного буя "Spotter Wave Buoy", установленного 09.03. на припае в центре залива Грёнфьорд. Буй не обнаружен, очевидно, он был вынесен за пределы Исфьорда полями взломанного припая. 
Оценено состояние батарей размыкателей притопленной буйковой станции в мористой части Исфьорда, установленной осенью 2019 г. Демонтирован комплекс измерительной аппаратуры в составе 3-х регистраторов колебаний ледяного покрова "Ice Motion Buoy" и 2-х сейсмометров CME-4311 с регистраторами "Байкал-8", установленный на припае залива Грёнфьорд. В заливе Грёнфьорд отобраны керны припайного льда для оценки его интегральной солености. Выполнена консервация океанографического оборудования. Программа работ отряда выполнена полностью.
7.2. Отряд мерзлотоведения 
[bookmark: _GoBack]В долине Грендален выполнено бурение скважины для проверки результатов  проведенных в сезон 2019 г. электроразведочных работ. С глубины 4 м обнаружен отрицательно температурный рассол (криопег), что согласуется с данными электроразведки. В долине Холендердален пробурена стратиграфическая скважина глубиной 12 м. Скважина планируется к обустройству в качестве термометрической. Проведены магнитометрические наблюдения по профилям общей длиной 18 км в целях картирования грунтовых льдов и тектонических разломов. С целью выбора места расположения стационарного пункта  магнитометрических наблюдений ААНИИ в Баренцбурге, проведены наблюдения за характеристиками  магнитного поля в районе геофизического полигона РНЦШ.

7.3. Гляцио -геофизическая группа
В период с 23.03. по 29.03. гляцио-геофизические работы не выполнялись в связи с неблагоприятными погодными условиями и отсутствием накатанных снегоходных трасс к ледникам. 30.03. работы были возобновлены. Выполнены 5 уточняющих профилей общей протяженностью 7.5 км на леднике Тавле, в том числе с применением антенны с частотой излучения 200 МГц. На одном из участков долины Грендален выполнена снегомерная съемка по совместной программе с Институтом географии РАН. Пройдено 18 км профилей с использованием антенны с частотой излучения 500 МГц.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 25 марта по 31 марта 2020 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -14.3°С
Максимальная: -4.8°С
Минимальная: -20.1°С
Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 16 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 25 марта по 31 марта зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 4. Опасных метеорологических явлений – 0.
 
1. Морские гидрометеорологические наблюдения

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ – 21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря – визуально 3 срока,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 ВСВ – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб;
- ледовые наблюдения – ежедневно в 06-30.

3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация передавалась кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 25 марта по 31 марта – 3. 
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 25 марта по 31 марта – 40 сроков. Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБУ «ГГО» для контроля и пополнения фонда данных.
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