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за период с 19.06. по 25.06.2019

1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.
1.2. Выполнялись измерения прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP-9 в непрерывном режиме и фотометром SPM при ясном небе. 
1.3. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального (суточная серия) и трехканального (три двухсуточных серии) аспираторов для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. Проведена замена подвижных фаз на хромато-масс-спектрометрии на приборе LC-MS Shimadzu. Начала подготовка прибора к анализу полициклический ароматических углеводородов.
0. Проведено техническое обслуживание хромато-масс-спектрометрии на приборе LC-MS Shimadzu после внепланового отключения электроэнергии:
· Промыты линии подвижных фаз;
· Промыта игла и инжектор.
0. Продолжалась инвентаризация оборудования и расходных материалов химической лаборатории.
0. Проведена калибровка спектрофотометра UV-1800 Shimadzu для определения общего кремния. Проведена фильтрация 5 проб морской воды (Грёнфьорд) и сделаны измерения:
· электропроводность, соленость, рН;
· фосфор фосфатов, общий фосфор;
· общий кремний.
0. Проведено техническое обслуживание генератора водорода:
· выявлено и устранено одно место утечки водорода;
· проведена ревизия электролитической ячейки.
По результатам технического обслуживания службой технической поддержки поставщика прибора дана рекомендация заменить электролитическую ячейку по причине малой скорости набора требуемого давления газа для работы газового хроматографа GC Shimadzu (90 минут вместо 15 минут).
0. Проводилась подготовка постоянных препаратов для микроскопирования и микроскопирование образцов грунта, отобранных в ходе палеогеографических наблюдений.
0.  Приготовлена смесь для спор - пыльцевых ловушек. Проведена установка ловушек на трех стационарных точках (берег залива Грёнфьорд, террасы над пос. Баренцбург).
0.  На станциях контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора» проведена корректировка нуля всех анализаторов. Обеспечивается постоянная работа станций и прием информации.
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего в ААНИИ передано          1 574 tif-файла со спутниковыми снимками. Проведена инспекция антенного комплекса. Состояние антенн и мотор-редукторов удовлетворительное.
   	 
4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 24.06. проведена инспекция комплекса, считаны данные c метеостанции
 5. Океанологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
6. Геофизические наблюдения
Произведена установка и запуск в эксплуатацию оптоволоконного спектрометра AvaSpec-3648 (фирмы Avantes) для наблюдений за солнечной УФ-радиацией. В текущем сезоне наблюдения продлятся до исхода суток 30.09.2019.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1. Выполнено два полевых выезда в долину реки Грен. В реке измерен дважды расход воды, осуществлен отбор проб воды на мутность.
7.2. На реках Брюде и Васстак оборудованы гидрометрические створы и установлены автоматические уровнемерные комплексы. Выполнено измерение расходов воды в реках залива Гренфьорд, отобраны пробы воды на мутность. Осуществлен монтаж уровнемера в озере Конгресс.
7.3. Выполнена камеральная обработка материалов натурных наблюдений и фильтрация проб пресной воды в химико-аналитической лаборатории.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 19 по 25 июня 2019 г. (по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 6,7 °С
Максимальная: 9,8°С
Минимальная: 4,2°С
Ветер: средний 2,4 м/с, максимальный порыв 8 м/с.
1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. В период с 19 по 25 июня не зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений. Опасных метеорологических явлений не наблюдалось.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
    Проведение морских наблюдений включало в себя: 
-наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу –непрерывная запись 7 суток,
-наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок
-определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
-  1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД,мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
1. Геофизические наблюдения
Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ-24раза, МАГМА- 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 19 по 25 июня - 3.
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору в светлое время суток. 
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 3 марта по 11 октября по программе наблюдений, с 19 по 25 июня – 55 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
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