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за период с 10 по 16 июня 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 17.06.2020:
Температура воздуха: +1,5 °С
Атмосферное давление: 1014,5 гПа
Влажность воздуха: 77 %
Ветер: запад-юго-запад, 2-3 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV и спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP9. 
1.2. В течение суток 15.06. – 16.06. отбирались пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1.  На жидкостном хромато масс-спектрометре LCMS-8040 «Shimadzu» выполнены технические работы: заменены предварительная колонка и уплотнения плунжеров насоса высокого давления.
2.2. На анализаторе органического углерода ТОС-L с приставкой для определения содержания общего азота TNM-L «Shimadzu» переустановлен шприц и заменен платиновый катализатор (кварцевая трубка и наполнители). Проведены многократные промывки системы. С использованием свежеприготовленных градуировочных растворов установлена градуировочная зависимость для показателя ТС (общий углерод).
2.3. Проведена плановая регламентная промывка жидкостного ионного хроматографа LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором: приготовлены свежие подвижные фазы, промывыты лини и хроматографические колонки.
2.4. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора». На станции «Гора» устранена ошибка на бета-измерителе взвешенных частиц: откорректирована установка датчика температуры и влажности воздуха в пробоотборном блоке. Подготовлено техническое задание для доработки программного обеспечения «Агат Клиент».
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ передан 2 145 tif-файлов со спутниковыми данными.
16.06. произведена проверка в удаленном режиме наземных спутниковых станций ВППИ в Баренцбурге Государственным управлением связи Норвегии (NKOM). По запросу норвежской стороны в их адрес были отправлены самодекларации за период с 17 сентября 2019 г. по 15 июня 2020 года и электронные журналы управления антеннами за 10-ю и 22 -ю недели 2020 г. Норвежская сторона подтвердила получение данных

4. Метеорологические наблюдения
4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций. 		.
16.06 выполнена плановая инспекция градиентного комплекса: считаны данные, заменена карта памяти, очищены датчики. 
.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения. 
6.1. Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передаются в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
Выполнена подготовка почвенных проб со скважин №16 (западное подножие булгунняха Нори) и №20 (долина Холлендердален) и образцов льда из колонки приледниковой наледи Западный Гренфьорд на гидрохимический, изотопный и кристаллографический анализ.
Осуществлялась техническая подготовка оборудования и средств измерений для выполнения гидрологических работ на реках по программе гидрологических исследований

8. Разное

12.06. в Генеральном Консульстве РФ в Баренцбурге состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню России, в которых приняли участие начальник ЗС РАЭ-Ш В.Н. Чурун   и начальник сезонной экспедиции «Шпицберген» А.Л. Новиков.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 10 июня по 16 июня 2020 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 2.7°С
Максимальная: 8.4°С
Минимальная: 0.2°С
Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 14 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 10 июня по 16 июня зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 0. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ – 21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря – визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 ВСВ – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 10 июня по 16 июня – 3. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 10 июня по 16 июня – 49 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
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