Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 14 по 20 июня 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 21.06.2023:
[bookmark: _GoBack]Температура воздуха: + 8,5 °С
Атмосферное давление: 755,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 85%
Ветер: ЮЮЗ 1 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 20 по 21 июня проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
Ведутся измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SP-9.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Выполнен анализ 2 образцов речной воды, предоставленных отрядом гидрологии сезонной экспедиции «Шпицберген», на содержание гидрокарбонатов титриметрическим методом с использованием рН-метра Mettler Toledo S220. Общее количество проведенных измерений 4.
2.2. Выполнены обработка и сравнение результатов анализа по ионному балансу, осуществленных на ионном хроматографе LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором, в одноканальном и двуканальном режимах. 
В инструкцию оператора при работе на ионном хроматографе LC-20 Prominence «Shimadzu» в одноканальном режиме внесены изменения с учетом проведенного анализа.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок». 
3.     Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Для отправки по FTP было подготовлено 5001 tif-файла спутников METОP, 490 tif-файлов спутника TERRA, 1924 tif-файлов спутника NOAA, 1878 tif-файлов спутника NPP.
4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне и 3 АМС на ледниках. 
20 июня выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные. 



5. Геофизические наблюдения

[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Проводятся непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Гидрологические наблюдения
16 июня  на реках Брюде, Конгресс и Васстак разбиты временные створы, на которых измерены расходы воды и отобраны пробы на мутность. На р. Гренфьорд установлена уровнемерная свая и уровнемер Solinst, а на р. Альдегонда уровнемер Solinst. 
17 июня на р. Грен разбит постоянный створ, измерены расходы и отобраны пробы на мутность, а также  установлены уровнемерная свая и уровнемер Solinst.
В химико-аналитической лаборатории профильтрованы 7 проб на содержание взвешенного вещества. Выполняется камеральная обработка полевых материалов. 
6.2 Палеогеографические исследования
Завершена химическая обработка 21 пробы на спорово-пыльцевой анализ из разреза ИС22-18, проведено выделение органики в полученных препаратах сепарационным методом, выполнен анализ потери при прокаливании для 14 образцов их этого же разреза.
Выполнено микроскопирование 4 препаратов проб биогенных отложений из разреза 73А-21, тундра Богемана: определено количественное и качественное соотношение ископаемых пыльцы и спор. 
В рамках аэропалинологического мониторинга выполнена смена пыльцевых ловушек на 3-х гипсометрических уровнях в районе пос. Баренцбург и в районе площадки CALM. Проведена первичная подготовка (смыв) полученных препаратов.



Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
