Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 08 марта по 14 марта 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 15.03.2023:
Температура воздуха:  - 21,0 °С
Атмосферное давление: 751,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 75%, пасмурная погода.
Ветер: С-В, 2 м/с,


1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, 
В течение суток с 13 по 14 марта проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. Выполнен анализ 9 образцов грунтовых вод, предоставленных отрядом мерзлотоведения в период зимне-весеннего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г. Проведено:
·  определение ионного состава, при использовании жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. Общее число измерений 27. 
· определение содержания общего органического углерода (TOC); неорганического углерода (IC), общего углерода (TC) и гидрокарбонатов, с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Общее количество проведенных измерений 18. 

0.  В связи с аварийным отключением электроэнергии в посёлке, экстренно отключен масс-детектор жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu». В настоящий момент прибор включен, проводится набор вакуума.
0.  С использованием жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu» проведен расчёт валидации метода определения перфторированных соединений на специфичность и селективность для 34 перфторированных соединений.
0.  Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок». 09 марта произведены: 
- обнуление анализатора оксида и диоксида углерода (СО12);
 -калибровка анализаторов SO2 и H2S;
- замены тефлоновых фильтров на анализаторах SO2 и O3.
 10 марта произведены:
- калибровка анализатора CO2;
       - замена тефлонового фильтра анализатора СО2;
       - замена сорбционного фильтра анализатора атомарной ртути.
14 арта проведена калибровка анализатора СО.

1.     Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации 
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Для отправки по FTP было подготовлено 3030 tif-файлов спутников METОP, 168 tif-файлов спутника TERRA, 1601 tif-файл спутника NOAA, 1277-файлов спутника NPP.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 
13.03 произведена инспекция, считаны данные градиентного метеокомплекса.
Исправлены калибровочные коэффициенты балансомера CNR4 в программе логгера Сampbell.
С 13.03 начаты  спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения ( AvaSpec) 

1. Геофизические наблюдения
3. [bookmark: _Hlk68002216] Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 
3.  Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

 
1. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
Мерзлотные наблюдения
Проведена пробоподготовка и выполнены анализы содержания органического вещества в 31 керне из скважины № 21. Выполнен поиск скважин советского периода времени в долине Холлендар. Выявлены 4 затомпонированных скважины пригодных для проведения термометрии. Проведены маршрутные исследования с отбором проб подмерзлотных и надмерзлотных вод в долинах Рейндален, Берзелиусдален и Холлендардален.
Метеорологические наблюдения 
Проводилась   расконсервация, сборка и тестирование  оборудования.  необходимого для проведения теплобалансовых наблюдений на ледниках.

Экологический мониторинг
Проведена проверка работоспособности пробоотборного и измерительного оборудования. Подготовлены фильтры ПТФЭ для фильтрации проб воды (высушивание и определение массы чистых фильтров). 
13 и 14 марта произведён отбор проб снежного покрова на территории посёлка и в районе вертолётной площадки.

1. Разное 
Завершены работы по ремонту потолочного перекрытия в помещении Лабораторного корпуса №2. Выполнялась замена электропроводки в помещениях тёплого гаража и тёплого склада. Ведутся хозяйственные работы в расположении РАЭ-Ш. Выполняется профилактика оборудования и техники  в ходе выполнению работ зимне-весеннего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г.
14 марта в конференц-зале РАЭ-Ш начальником отряда Демидовым Н.Э. проведена лекция «Вокруг света за мерзлотой». На лекции присутствовали представители поселковой общественности, сотрудники Генерального консульства России на Шпицбергене во главе с Генеральным консулом.
              
[bookmark: _GoBack]Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
