Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 15 по 21 июля 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 22.07.2026:
Температура воздуха: +6.6 °С
Атмосферное давление: 745 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 71 %
Ветер: С-С-В 5 м/с, порывы 7 м/с
Осадки: без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
1.1 Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
1.2 В течение суток 20.07-21.07 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
1.3 Выполнены ежечасные измерения спектральной прозрачности атмосферы портативным солнечным фотометром SPM в ясную погоду.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Построены две калибровочные кривые для определения содержания кремния в морской воде фотометрическим методом с использованием спектрофотометра Shimadzu UV-1800. Проведена оценка загрязнения реактивов, используемых в методике. Выполнено 204 приборных измеренийопределены коэффициенты корреляции.
2.2 Построена калибровочная кривая для определения содержания нитритов в морской воде методом Грисса с использованием Shimadzu UV-1800. Выполнено 108 измерений, определен коэффициент корреляции.
2.3 Построена калибровочная кривая для определения содержания фосфатов в морской воде фотометрическим методом с использованием Shimadzu UV-1800. Выполнено 120 измерений, определен коэффициент корреляции.
[bookmark: _Hlk227773384]2.4 Выполнено плановое техническое обслуживание жидкостного хроматографа LC-20ADsp Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором.
2.5 Проведена химическая промывка двух дистилляторов GFL-2008.
2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 5746 tif-файлов спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне. 21.07 выполнена инспекция, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH – BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.3 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и УФ-индекса с помощью фотометра. Данные записывались в память компьютера.
5.4 Выполнено непрерывное измерения трех компонент магнитного поля Земли с помощью магнитовариационной станции LEMI-004. Сводные отчеты за сутки отправлены в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБНУ ПГИ.
5.5 Выполнено непрерывное измерение поглощения космического радиошума в ионосфере Земли с помощью риометра La Jolla Science SSR. Сводные отчеты за сутки отправлены в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБНУ ПГИ.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1. Гидрологические наблюдения
Выполнены измерения расхода воды с отбором образцов воды для химического анализа и расчета твердого стока на р. Грён, Грёнфьорд, Бретьёрна, Альдегонда, дважды проведены работы на р. Брюде, Конгресс и Васстак.
Произведены измерения испарения с поверхности почвы на специальной площадке.
6.2 Палеогеографические исследования 
В долине Грёндаллен отобраны 6 поверхностных проб для диатомового и споро-пыльцового анализов, 1 образец раковины моллюска на радиоуглеродное датирование. 
Организован полевой лагерь на побережье бухты Эбельтофхамна в составе полевой группы ФГБУ «ВНИИОкеангеология».
Выполнены 2 пешеходных маршрута с целью описания рельефа и четвертичных отложений на полуострове Митра и острове Бломстранд. Отобраны следующие образцы: 18 на микрофаунистичесикий анализ, 4 на радиоуглеродное датирование, 3 поверхностных пробы, 1 на макрофаунистический анализ.

7. Разное
В рамках договора с ООО «Итера» на поставку снегоходов с санями в Баренцбург доставлены 2 снегохода. Груз перемещен на место хранения в ангар ААНИИ.
Оказано логистическое сопровождение геологической партии ФГБУ «ВНИИОкеангеология» на побережье бухты Эбельофтхамна. Сотрудница ААНИИ убыла из расположения РАЭ-Ш в полевой лагерь.
[bookmark: _GoBack]Установлен третий «мертвый» якорь с буйком для швартовки маломерных судов, с помощью автокрана ГТ«Арктикуголь» спущено на воду маломерное судно TSBoat 6900. Начата технологическая обкатка двигателя.
Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Вёлся ремонт отопления в помещении гаража для ремонта техники.
Выполнялся ремонт полевого экспедиционного оборудования и профилактическое обслуживание транспорта.


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
