Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 09 по 15 марта 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 16.03.2022:
Температура воздуха: +2,4 °С
Атмосферное давление: 738,7 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 95%
[bookmark: _GoBack]Ветер: Ю, 12 м/с, дождь


1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV, а также счётчика частиц АЗ-10.
15 марта в 08:21 UТС была временно приостановлена работа аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10 в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями – усилением ветра порывами до 18-22 м/с и ливневыми осадками в виде дождя.
В течение суток с 14 по 15 марта проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1 14 марта отобраны 3 поверхностные пробы морской воды в прибрежной акватории залива Грёнфиорд. В лабораторных условиях определена рН и солёность с использованием рН-метра Mettler Toledo S22 и кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230» и хлорофилл а с использованием спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой. Общее количество измерений 18.
2.2 Выполнена калибровка анализатора общего углерода TOC-L. Проанализированы 3 образца морской воды, отобранные 07.03.22 в прибрежной акватории залива Грёнфиорд, на содержание общего органического углерода (TOC), нелетучего органического углерода (NPOC), общего азота (TN), общего углерода (TC), неорганического углерода (IC); общее количество измерений 12.
2.3  Проведена плановая промывка жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором.  
2.4 Выполнена механическая очистка приемной емкости дистиллятора GFL-2008. Приготовлены реактивы для калибровки спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu».
2.5 Обеспечена бесперебойная работа и приём информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» (нижняя станция) и «Гора» (верхняя станция). 11 марта на станции «Гора» выполнена калибровка анализатора диоксида серы (AF22) и анализатора оксида и диоксида углерода (CO1) с заменой тефлоновых фильтров на обоих устройствах.
3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации.
Было подготовлено и отправлено в ААНИИ по FTP подготовлено 2763 tif-файла спутников METОP, 159 tif- файлов спутника TERRA, 1900 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 14.03.2022 выполнена инспекция метеорологического комплекса Campbell SCI, очищены датчики и считаны данные.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1.  Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществлялся приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
6.2. [bookmark: _Hlk65670834]Выполняются наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записываются в память компьютера.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 09 марта по 15 марта 2022 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -3.9 °С
Максимальная: 3.0°С
Минимальная: - 13.2˚С
Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 22 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период c 09 марта по 15 марта 2022 года зарегистрировано   неблагоприятных метеорологических явлений – 10, опасных метеорологических   явлений не зарегистрировано.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период c 09 марта по 15 марта 2022 года – 3. Периодов поглощения космического радиоизлучения – 2. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере c 09 марта по 15 марта – 0 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.



Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
