Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 30 ноября по 06 декабря 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» 
на 09-00 мск 07.12.2022:
Температура воздуха: - 17,0 °С
Атмосферное давление: 766,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 92 %, малооблачно.
Ветер: В, 1 м/с, порывы – 0

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, 
В течение суток с 05  по 06 декабря проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0.  При использовании анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L был выполнен анализ образцов морской воды. Общее количество проведенных измерений 134. 
0.  Проведена профилактика концентратора TurboVap II с целью чистки оптических датчиков уровня. 
0. Проведена плановая промывка насосов жидкостного хромато-масс-спектрометра   LSMS-804
0. Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок». 06 декабря выполнено обнуление анализатора оксида и диоксида углерода.

1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Для отправки по FTP было подготовлено 2674 tif-файла спутников METОP, 5 tif- файлов спутника TERRA, 1323 tif-файла спутника NOAA, 1072 tif-файла спутника NPP.
Температурный режим в серверной поддерживается в пределах 21 ÷ 23 °С.
1. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи метеорологического автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций. 05 декабря произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные.

1. Постоянные океанологические наблюдения
 С 28.11. 04:00 (время местное) по техническим причинам временно приостановлена работа уровнемерного комплекса. Неполадки устраняются. 
 
1. Геофизические наблюдения
4. [bookmark: _Hlk68002216] Наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 
4. Регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Данные передаются в Полярный геофизический центр ААНИИ.

1. Общехозяйственные работы
Завершена замена напольного покрытия в помещениях Лабораторного корпуса №1. Продолжается выполнение сантехнических и строительных работ в общежитии РАЭ-Ш. Выполнялась профилактика оборудования и подготовка транспортной техники к работе на зимне-весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г.
.

