Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене
за период с 24.07. по 30.07.2019

1. Аэрозольно - оптические наблюдения
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.
1.2. Выполнялись измерения прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP-9 в непрерывном режиме и фотометром SPM при ясном небе. 
1.3. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.  
1.4. Завершен отбор проб воздуха на фильтры для определения концентраций органического и элементарного углерода трехканальным аспиратором. Трехканальный аспиратор демонтирован и отправлен в ААНИИ для техобслуживания и калибровки. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1.  Построена калибровочная кривая для газового хроматографа GC-2010Plus Shimadzu для проведения анализа проб на хлорорганические соединения (ХОС).
2.2. Произведен анализ 10 проб воды, отобранных в ходе первого этапа «ТРАНСАРКТИКА 2019» на борту НЭС «Академик Трешников», на содержание хлорорганических соединений (ХОС) на газовом хроматографе GC-2010Plus Shimadzu. 
2.3. Проведена подготовка методом экстракции 24 проб воды, отобранных отрядом экологического мониторинга, для проведения анализа на содержание хлорорганический соединений (ХОС) методом газовой хроматографии на приборе GC-2010Plus Shimadzu.
2.4. Проведена экстракция 12 проб воды (включая две сточные с проведением дополнительной очистки на хроматографической колонке) и 16 проб почвы, отобранных отрядом экологического мониторинга, для последующего анализа на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) на жидкостном хроматографе HPLC Shimadzu.
2.5. Выполнен анализ 31 пробы воды, отобранных отрядом экологического мониторинга, на содержание полициклических ароматических углеводородов методом жидкостной хроматографии на приборе HPLC Shimadzu.
2.6.  Проведено повторное построение калибровочных кривых на высокие и низкие концентрации ионов на ионном хроматографе Shimadzu.
2.7. Проведен анализ 26 проб озерной воды и 2 проб речной воды, предоставленных и законсервированных гидрологическим отрядом весеннего этапа экспедиции «Шпицберген» методом ионной хроматографии на ионном хроматографе Shimadzu.
2.8. Выполнен анализ 5 проб морской воды (пос. Пирамида), отобранных отрядом экологического мониторинга, на показатели: общий углерод (ТС), общий азот (ТN), неорганический углерод (IC), нелетучий органический углерод (NPOC), гидрокарбонаты. 
2.9. Проведено измерение показателей электропроводности и pH 13 проб воды с озера Линне.
2.10. Выполнен  анализ на содержание тяжелых металлов 37 биологических образцов ММБИ на содержание кобальта (Co) и 51 биологический образец ММБИ на содержание никеля (Ni) методом атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе Shimadzu AA-7000. Общее количество произведенных измерений 88. 
2.11. Завершена подготовка 16 проб четвертичных отложений разрезов ГД19-1 и ГД19-2 для последующего диатомового анализа, приготовлены постоянные препараты. 
2.12.  Приготовлены постоянные препараты для диатомового анализа 6 проб поверхностных донных осадков озер долины Линне. Проведен экспресс-анализ всех постоянных препаратов с помощью микроскопирования с целью выявления наличия и состава диатомовой флоры.
2.13. На станциях контроля качества атмосферного воздуха «Поселок и «Гора» проведена корректировка нуля анализаторов. Станции работают в штатном режиме.  
2.14. Сервис-инженером ООО «Аналит Продактс» проведено техническое обслуживание атомно-абсорбционного спектрофотометра AA-7000 Shimadzu:

3.  Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
3.1. Обеспечена круглосуточная работа станций   BG-1, BG-2, BG-3, прием и передача в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ передано 1 418 tif-файлов со спутниковыми снимками. 
3.2. Произведена проверка трассы хладагента сплит-системы, работающей на охлаждение серверной, на наличие утечек. Утечек фреона в системе кондиционирования не обнаружено.

4.  Метеорологические наблюдения
4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 30.07. проведена инспекция комплекса, считаны данные в компьютер.

5. Океанологические наблюдения
5.1. Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

6. Геофизические наблюдения
6.1.  Проводились тестовые наблюдения за солнечной УФ-радиацией спектрометром AvaSpec-3648. Данные записывались в память компьютера.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

Гидрологические наблюдения
7.1.  Выполнено измерение расходов воды рек Грендален, Конгресс, Брюде, Альдегонда. 
7.2. Получены координаты реперных точек возле гидрометрических створов рек Васстак и Брюде относительно базовой станции, расположенной на антенном поле    ВППИ. Осуществлена высотная привязка уровнемерной сваи на реке Конгресс. 
7.3. Выполнено CDT-зондирование озера Конгресс. Отобраны пробы воды на гидрохимический анализ в пяти точках озера. В отобранных пробах измерены водородный показатель pH и электропроводность. 
7.4. Произведены параллельные измерения расходов воды на реке Брюде методом ионного паводка и методом скорость-площадь, получены предварительные результаты. 
7.5. Выполнена камеральная обработка материалов натурных наблюдений и фильтрация проб пресной воды в химико-аналитической лаборатории.

Палеогеографические исследования
7.6. Выполнен пешеходный маршрут в долину Линне с отбором проб воды из озер на геохимический и изотопный анализы, а также отбором поверхностных донных отложений из озер.
7.7. Проведена замена и установка спорово-пыльцевых ловушек на стационарных площадках, расположенных на трех террасовых уровнях в районе Баренцбурга для мониторинга субрецентных спор и пыльцы.
7.8. Выполнен пешеходный маршрут в долину Грендален на комплекс пинго.
7.9. Членами геоморфологического отряда, находящимися в полевом геологическом лагере (ПМГРЭ), выполнены четыре полевые маршрута в долины Васдален и Берцелиусдален.

Экологический мониторинг
7.10. Проводились работы по обработке отобранных ранее проб в районе пос. Баренцбург, акватории и побережья Гренфьорда, а также в пос. Пирамида.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 24 июля по 30 июля 2019 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 9.1 °С
Максимальная: 14.6°С
Минимальная: 5.5°С
Ветер: средний порыв 3 м/с, максимальный 12 м/с.

1. Метеорологические наблюдения

1.1. Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
1.2. В период с 24 июля по 30 июля зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 0. Опасных метеорологических явлений – 0.

2. Морские гидрометеорологические наблюдения
2.1. наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
2.2. наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
2.3. определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
2.4.  отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.

3.  Радиометрические наблюдения
3.1 1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

4. Геофизические наблюдения
4.1. Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
4.2. Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
4.3. Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
4.4. Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 24 июля по 30 июля – 0.
 
5. Актинометрические наблюдения
5.1. [bookmark: _GoBack]Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 

6. Озонометрические наблюдения
6.1. Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 24 июля по 30 июля – 65 сроков.

      
    
Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
