Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 25 по 31 марта 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 01.04.2026:
Температура воздуха: -7,4 °С
Атмосферное давление: 743 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 66 %
Ветер: В 3 м/с
Осадки: значительная облачность, без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
В течение суток 31.03-01.04 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Отобраны пробы поверхностной морской воды из залива Грёнфьорд в 2-х точках 27.03 по программе гидрохимических исследований. Определены следующие параметры:
- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 6 образцах; общее количество измерений 6;
- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 6 образцах; общее количество измерений 6;
- получены данные для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 8.
Отфильтрованы 2 образца морской воды (5 л), фильтры временно заморожены.
2.2 Выполнен анализ содержания биогенных компонентов (силикатов, фосфатов, нитритов) в 50 образцах морской воды с помощью спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой по программе сезонной экспедиции. Общее количество измерений 300.
2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 1377 tif-файлов спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.3 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и УФ-индекса с помощью фотометра. Данные записывались в память компьютера.

6. Криосферные наблюдения
Выполнены срочные наблюдения (ежедневно в 08:00 и 20:00) испарения с поверхности снежного покрова.
Выполнены наблюдения за снегонакоплением и характеристиками снежного покрова (плотность, структура), отобраны образцы снега для химического анализа.
25.03 произведена снегомерная съёмка на реперном снегомерном профиле с отбором проб снега для гидрохимического анализа.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1. Мерзлотные наблюдения
Закончено сквозное бурение скважины в гидроллаколите Фили в долине Грёндален: нижняя граница ледяного тела вскрыта на глубине 19,5 м, отобраны монолиты подстилающего мерзлого грунта, в скважину установлена термометрическая коса.
7.2. Гляцио-геофизические наблюдения
Выполнен георадиолакационное зондирование ледника Фритьоф по профилям 2010 и 2019 гг. (пройдено 35 км георадарных профилей с антенной 50 МГц) и ледника Западный Грёнфьорд по профилям 2019 г. (пройдено 15 км георадарных профилей с антенной 50 МГц). Оборудование прошло профилактику и законсервировано. Полевые работы по программе гляцио-геофизических наблюдений на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2026 г. завершены.
7.3 Океанологические наблюдения
[bookmark: _GoBack]В химико-аналитической лаборатории выполнено измерение спектров для расчета концентрации окрашенного растворенного органического вещества (CDOM) в 78 образцах морской воды с помощью спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой и измерена мутность в 78 образцах морской воды портативным турбидиметром Hanna HI98703 (общее количество измерений 156). Гидрохимические и гидробиологические работы по программе весеннего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» 2026 г. завершены.

8. Разное
По снегоходному пути совершён технический рейс в Лонгйир для закупки топлива.
Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты.
Велись профилактическое обслуживание и ремонт транспортной техники, ремонт полевого экспедиционного оборудования.


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
