Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 04 по 10 октября 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 11.10.2023:
Температура воздуха: - 4,6 °С
Атмосферное давление: 752,6 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 61%
Ветер: В 2 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10. 
В течение суток с 10 по 11 октября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
Демонтирован солнечный фотометр SP-9.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ 19 образцов речной воды, 3 образцов грунтовой воды и 1 образца льда, отобранных отрядами гидрологии и мерзлотоведения сезонной экспедиции «Шпицберген», на содержание гидрокарбонатов титриметрическим методом с использованием рН-метра Mettler Toledo S220. Общее количество проведенных измерений 46.
2.2 В связи с окончанием сезонных работ произведена консервация жидкостного ионного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Сняты и законсервированы для дальнейшего хранения хроматографические колонки и предколонки, а также химический мембранный супрессор.
2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».
 
3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Для отправки по FTP было подготовлено 3157 tif-файла спутников METОP, 113 tif- файлов спутника TERRA, 1920 tif-файлов спутника NOAA, 1316 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
10 октября выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.
5.2. Регистрировался уровень УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью индикатора «УФР» (ГГО-ААНИИ). Данные суточных измерений записываются в файл и передаются на сервер отдела геофизики.
5.3. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Палеогеографические исследования
Выполнено микроскопирование 5 препаратов проб эоловых отложений (ИС22-18) равнины Даудманс – определение количественного и качественного соотношений ископаемых пыльцы и спор. Проведен анализ потери при прокаливании 15 образцов торфа из разреза К23-1. Начат анализ 15 образцов разреза мыса Поллипюнтен (Земля Принца Карла). Велась обработка полевых данных (построение литологических колонок, карто-схем).

6. Разное 
Выполнен подъем из воды катера PolarCirkel и его консервация на зимний период. 
Ведущим инженером – оператором ВППИ Н.С. Сарсеновым проведена лекция для школьников пос. Баренцбург «Спутниковое оборудование и работа ВППИ в пос. Баренцбург».
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Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
