[bookmark: _GoBack]Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 21 апреля по 27 апреля 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 28.04.2021:
Температура воздуха: -7°С
Атмосферное давление: 754 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 58%
Ветер: направление С; 3 м/с
1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV.
Выполнялись круглосуточные измерения спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP-9.
Выполнялись измерения спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM при отсутствии облачности на солнце.
С 26.04. по 27.04.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1. Получена водная вытяжка из проб грунтов мерзлоты «скважина 16», предоставленных отрядом геоморфологии в 2020 году (7 образцов) методом экстракции.
2.2. Выполнен анализ образцов водных вытяжек (7 образцов):
· определение массовой концентрации гидрокарбонатов с контролем 
повторяемости на аттестационных растворах. Общее количество измерений 11;
· определение рН и электропроводности проб водных вытяжек (7 образцов) до и 
после экстрагирования, с использованием кондуктометра Mettler Toledo «Seven Compact S230» и рН-метра Mettler Toledo S220. Общее количество измерений 28.
2.3. Выполнен анализ 7 образцов водных вытяжек грунтов мерзлоты «скважина 16» и 4 образцов талого снега для определения содержания общего азота (TN), общего углерода (TC), нелетучего органического углерода (NPOC) и неорганического углерода (IC) и 3 образцов талого снега, отобранных отрядом экологического мониторинга  2021 г. для определения содержания общего азота (TN) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L Общее количество проведенных измерений 47.
2.4. Проведены плановые промывки насосов жидкостных хроматографических систем:
- серии LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических 
углеводородов);
- серии LС 20-ADXR «Shimadzu» жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS-
8040 «Shimadzu»;
- серии LC-20 фирмы «Shimadzu» жидкостного ионного хроматографа с кондуктометрическим детектором.
2.5. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля 
качества атмосферного воздуха «Посёлок» и ВС «Гора».
На станции «Гора» произошел сбой в работе метеостанции. Отсутствует связь с программой «Агат». Причины выясняются. 

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету.
Всего передано 4 7221 tif - файла со спутниковой информацией.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 27.04.2021 произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI, очищены датчики.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1. [bookmark: _Hlk65670834] Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1. Гляцио-геофизическая группа
27.04.2021 завершены георадиолокационные работы по программе сезонной экспедиции «Шпицберген». В течение недели выполнено уточняющее (детальное) профилирование на ледниках Эрдмана, Фритьоф и Восточный Гренфьорд. С помощью антенны 50 МГц пройдено 46,4 км георадарных профилей. Из них 16,7 км на леднике Эрдмана, 8,7 км на леднике Фритьоф, 21 км на леднике Восточный Грёнфьорд.
 
7.2. Гидрологический отряд
Выполнены снегомерные съемки на водосборах рек Гренфьорд, Брюде, Конгресс, Васстак, а также на ледниках Альдегонда и Западный Гренфьорд. Измерена высота снежного покрова в 156 точках, произведены измерения плотности снежного покрова, а также описание структуры и текстуры снега в 34 шурфах. 
Параллельно со стандартными интегральными измерениями, плотность снега в некоторых шурфах определялась послойно портативными весами в сочетании с полым цилиндром. 
Осуществлялось параллельное измерение высоты снежного покрова при помощи георадара «Пикор -Лёд». 
Произведён отбор 8 проб снега на гидрохимический анализ. Для 5 из отобранных проб выполнены измерения рН и электропроводности. 
Пробы переданы в химико-аналитическую лабораторию для дальнейших анализов. 
На оз. Стемме в 5 точках осуществлено CTD-зондирование. В 4 из них выполнен пробоотбор воды для гидрохимического анализа. Разбит полигон для осуществления экспериментальных наблюдений за испарением с поверхности снежного покрова.

7.3. Отряд экологического мониторинга 
Отрядом экологического мониторинга произведён отбор проб воды и снежного покрова на оз. Стемме и его окрестностях. 
Выполнен отбор проб снега и воздуха в пределах пос. Баренцбург (район ГМО «Баренцбург», Ген. Консульство РФ, свалка бытовых отходов). 
Пробы проанализированы на содержание общего фосфора, фосфора фосфатного, азота нитритного, азота общего, кремния, ртути и суммарного содержания нефтяных углеводородов. 
Произведены измерение кислотности и фильтрация для определения содержания твёрдых частиц. 
Выполнена пробоподготовка для определения хлорорганических соединений, полициклических ароматических углеводородов, тяжелых металлов. 


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 21 апреля по 27 апреля 2021 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -6,7 °С
Максимальная: -3.0°С
Минимальная: -12,6°С
Ветер: средний 5 м/с, максимальный порыв 13 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 21 апреля по 27 апреля зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 1. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 21 апреля по 27 апреля – 4. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 21 апреля по 27 апреля – 61 срок.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.



Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
