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1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.
1.2. Проводились измерения прозрачности атмосферы с помощью фотометра SPM при ясном небе.
1.3. Произведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. 
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Проведен анализ на содержание ионов кремния в 5 пробах речной воды.
2.2. Выполнен подбор условий хромато-масс-спектрометрического метода определения содержания перфторированных карбоновых кислот в пробах природной воды..
2.3.Завершена отладка системы приточной вентиляции лаборатории и перевод ее в режим автоматического управления. 
2.4. Обеспечена постоянная работы и приема информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок». 
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 434  tif – файла со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения
4.1.Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного гидрометеорологического комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург, и метеорологического комплекса для измерения приземных турбулентных потоков, установленного в пос. Баренцбург в соответствии с условиями международного проекта QUARCСS (ИФА -ААНИИ-AWI). 
25.06.2018 проведена инспекция комплекса, произведено считывание данных.
4.2. 25.06.2018 проведена инспекция обоих комплексов, произведено считывание данных. 
5. Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018».
Продолжались работы по программе сезонной экспедиции «Шпицберген – 2018». 
6.1. Гидрологический отряд
Производились регулярные наблюдения за расходом воды и взвешенных наносов, а также отбор проб на гидрохимический анализ на гидрологическом посту реки Грен. 
На реках Конгресс, Альдегонда, Бретьерна и Гренфьорд выполнена разбивка гидрометрических створов, измерение расходов воды, отбор проб на мутность, отбор проб на гидрохимический анализ. В реке Гренфьорд выполнен монтаж автономного уровнемерного комплекса. Повторный монтаж уровнемерного комплекса осуществлен на реке Брюде.
Получены данные об изменении уровня воды в озере Бретьерна за период таяния устойчивого ледяного покрова водоема.
Выполнена камеральная обработка материалов натурных наблюдений и первичная обработка проб пресной воды в химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш.
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