Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 12 по 18 января 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 19.01.2022:
Температура воздуха: -10,1 °С
Атмосферное давление: 728,3 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 59 %
Ветер: ВСВ 8 м/с, порывы 17 м/с.
1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV, а также счётчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 17 по 18 января осуществлялся отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1 17.01.22 отобраны поверхностные пробы морской воды в прибрежной акватории залива Грёнфьорд в 3 точках. В лабораторных условиях определены их солёность и рН с использованием кондуктометра Mettler Toledo SevenCompact S230 и рН-метра Mettler Toledo S220, содержание кремния, общего фосфора, фосфатов с использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с проточной кюветой и автосемплером, хлорофилла «а» с использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой. Общее количество определений 36. Пробы на металлы заморожены. Одна из параллельных проб для определения содержания хлорофилла «а» профильтрована, фильтр заморожен.
2.2 Проведена плановая промывка жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором.
2.3 Обеспечена бесперебойная работа и приём информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» (нижняя станция) и «Гора» (верхняя станция). На станции «Посёлок» выполнено обнуление анализатора оксида углерода с целью стабилизации его работы
3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации.
Было подготовлено и отправлено в ААНИИ по FTP 2083 tif-файла спутника NOAA, 2562 tif-файла спутников METОP, 1287 tif-файлов спутника NPP.
4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 17.01.22 выполнена инспекция метеорологического комплекса Campbell SCI, очищены датчики и считаны данные. Одна из термометрических кос с 15.01.22 прекратила регистрацию данных, причины неисправности устанавливаются.
5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения уровня моря и температуры воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Грёнфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.
6. Геофизические наблюдения
6.1.  Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществлялся приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 12 по 18 января 2022 г.
(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -9,8 °С
Максимальная: 2,3 °С
Минимальная: - 18,4 °С
Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 16 м/с.
1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 12 января по 18 января 2022 года зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 6, опасных метеорологических явлений не зарегистрировано.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 12 января по 18 января 2022 года – 2. Периодов поглощения космического радиоизлучения – 6. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 03 марта по 11 октября по программе наблюдений. 
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях.
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