[bookmark: _GoBack]Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене
за период с 13 по 19 мая 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 20.05.2020:
Температура воздуха: +0,1 °С
Атмосферное давление: 1006,5 гПа
Влажность воздуха: 83 %
Ветер: юг, 3 м/с, порывы 4 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. В течение суток 18. – 19.05. отбирались пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Выполнены подготовка и анализ 6 параллельных проб трески на жидкостном хромато масс-спектрометре LCMS-8040 «Shimadzu». Работа осуществлялась в рамках второго этапа частичной валидации методики для анализа биологических объектов на содержание перфторированных кислот (оценка показателя повторяемости). Хроматограммы обработаны, результаты рассчитаны.
2.2.  На жидкостном ионном хроматографе серии LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором проанализированы 2 пробы воды из наледей на содержание основных катионов и анионов, снято 14 хроматограмм. Хроматограммы обработаны, результаты рассчитаны. 
2.3.  Запущен в работу анализатор органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L для определения содержания общего азота. Несмотря на многократные промывки анализатора, прибор показывает завышенные фоновые значения по определяемым показателям. Для устранения проблемы направлен запрос сервис-инженеру фирмы ООО «Аналит Продактс».
2.4.  Выполнены измерения рН, солености и электропроводности в 2 пробах природной воды из наледей с использованием кондуктометра S230 и рН-метра S220 «Mettler Toledo». Пробы воды отобраны отрядом мерзлотоведения сезонной экспедиции «Шпицберген».
2.5.  С использованием лиофилизатора Alphа 1-4 LDplus «Christ» высушено филе пикши, используемой в качестве биологического объекта при проведении частичной валидации методики на содержание перфторированных кислот.
2.6. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора». Исправлена ошибка в модуле анализатора двуокиси серы, для чего был увеличен ток питания УФ лампы и выполнена калибровка анализатора.
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ переданы 2 280 tif-файлов со спутниковыми данными.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций.  
19.05 выполнена плановая инспекция градиентного комплекса: считаны данные, заменена карта памяти, очищены датчики. 

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения. 
6.1.  Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1. Мерзлотоведение 
Выполнена камеральная обработка результатов топографической съемки бугров пучения в долине Холлендердален. Завершена пробоподготовка на водную вытяжку образцов грунта из скважины 19 долины Грендален.
7.2 Разное
По окончании полевых работ весеннего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» выполнялись профилактические и ремонтные работы оборудования и его консервация. 
Осуществляется камеральная обработка результатов полевых исследований и подготовка краткого информационного отчета об итогах работ.
Снегоходный сезон завершен: выполнено техническое обслуживание снегоходов и их консервация. 

  Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 13 мая по 19 мая 2020 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 0.6°С
Максимальная: 4.4°С
Минимальная: -6.4°С
Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 19 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 13 мая по 19 мая зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 6. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ – 21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря – визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 ВСВ – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб;
- ледовые наблюдения – ежедневно в 06-30.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 13 мая по 19 мая – 1. 
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 13 мая по 19 мая – 63 срока.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
      





Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген


