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1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10, Grimm 1.109 и аэталометра SM-IV.
1.2. В 07:00  03.04.2018 начат  отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора со скоростью прокачки 10,0 л/мин для последующего химического анализа. 
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш.  
2.1. Выполнена фильтрация, измерение значений рН и электропроводности 6 проб атмосферных осадков (талый снег). Осуществлена подготовка проб для дальнейшего элементного анализа и анализа на содержание ртути.
2.2. Проведен анализ на содержание основных ионов 28 проб атмосферных осадков (талый снег) и 70 проб озерной воды. 
2.3. Проведен анализ 6 проб атмосферных осадков  и 70 проб озерной воды на содержание кремния силикатного.
2.4. Подготовлено 6 проб атмосферных осадков и 4 пробы озерной воды для дальнейшего элементного анализа на содержание ртути.
2.5. Произведена первичная обработка 34 проб (лиофильная сушка и измельчение в механической ступке)  и выполнена минерализация 13 проб (для дальнейшего анализа на содержание ртути) донных отложений оз. Бретьорна,  отобранных  сотрудниками  ААНИИ и ММБИ.
2.6.Проводились  работы по устранению неполадок в анализаторе общего углерода ТОС Shimadzu  при технической он-лайн поддержке  сервисных инженеров ООО «Аналит». 
2.7. Проведена переконфигурация газового хроматографа для анализа на содержание легколетучих органических соединений (ЛОС). Заменена хроматографическая колонка.  
2.8. Подготовлен и проградуирован  анализатор жидкости «Флюорат-02-3М». для анализа проб  на содержание нефтяных углеводородов. 
2.9. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок». 
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 599  tif – файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения
4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного метеорологического комплекса ААНИИ, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург и метеорологического комплекса для измерения приземных турбулентных потоков  (проект QUARCСS (AWI - ИФА - ААНИИ).
4.2. 02.04.2018 проведена инспекция обоих комплексов, произведено считывание данных комплекса ААНИИ, данные  переданы в ААНИИ по интернету.

5. Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018» 
5.1. Гидрологический отряд:
- считаны  данные за зимний период с автономного уровнемерного комплекса, установленного на  озере Стемме;
- выполнены снегомерные съемки долин рек Грен и Конгресс, произведено описание структуры и текстуры снега на 29 шурфах, отобрано 29 проб снега, выполнено измерение высоты снега в 165 точках на двух водосборах;
- выполнены измерения pH и электропроводности в 23 пробах снега, отобранных в долине реки Грен
 - произведена фильтрация растопленного снега и передача проб в химико-аналитическую лабораторию для дальнейшего анализа;
5.2. Метеорологический отряд:
- подготовлено и протестировано оборудование  для измерения радиационного и теплового баланса поверхности  на леднике Альдегонда;
 - проведена снегомерная  съемка в районе метеоплощадки ГМО «Баренцбург»;
    - в 7 точках на территории поселка Баренцбург и его окрестностях выполнен отбор  проб снега для дальнейшей обработки  в химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш;           
    -  4 пробы снега обработаны (проведена фильтрация растопленных проб для дальнейшего определения массовой доли взвешенного вещества, определены УЭП и Ph);
     5.3. Отряд экологического мониторинга:
- проводились работы по отбору и анализу проб снежного покров в следующих районах: территория п. Баренцбург, северо-восточный склон          г. Гренфьордфьеллет, восточный склон г. Стурхеда, район м. Дрессельхус, район вертолетной площадки треста «Арктикуголь», район оз. Биенда-Стемме. 
Всего отобрано 11 проб снежного покрова, 2 пробы воды из озера Биенда – Стемме, 3 пробы атмосферного аэрозоля
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